Informations de préventes et de service

pour le Victor Reader Stratus

# Informations de préventes

## Format adapté aux personnes ayant des troubles visuels ou cognitifs

Les informations contenues dans ce document sont disponibles sur le site web suivant : [www.humanware.com/shared\_content/support/victor\_reader\_stratus](http://www.humanware.com/shared_content/support/victor_reader_stratus). Le document est disponible en format texte pour l’affichage sur un terminal braille et en fichier audio mp3.

## Utilisation prévue

L’utilisation primaire de ce produit est de lire les livres parlés. Transportable et fonctionnant à batterie, ce produit peut aussi lire les pièces musicales et les CD audio. Le modèle « M » peut aussi lire les documents texte avec la synthèse vocale.

## Environnement prévu

Température de fonctionnement : 10 à 40º C

Température de transport & stockage : -20 à 60º C

Humidité de fonctionnement : 20 % à 80 % (RH)

Humidité de transport & stockage : 10 % à 95 % (RH)

Altitude de fonctionnement : -200 à 2000 mètres

Altitude de transport & stockage : -200 à 12 000 mètres

Pression barométrique de transport & stockage : 70-103 kPa

## Informations de maintenance et de service

Ce lecteur ne requiert aucune maintenance, calibrage ou inspection préventive. Si l’utilisateur trouve que l’autonomie de la batterie a diminué, une batterie de remplacement peut être achetée et remplacée par l’utilisateur. Communiquez avec HumanWare ou votre distributeur pour toute question relative à une réparation ou un mauvais fonctionnement. Le service sera effectué uniquement par HumanWare ou ses distributeurs autorisés.

## Instructions de nettoyage

Pour nettoyer votre Stratus, il est recommandé d’essuyer les surfaces de l’unité périodiquement à l’aide d’un chiffon doux et humide. Épongez le chiffon pour enlever l’excès d’eau. Utilisez seulement de l’eau; n’utilisez pas de produit nettoyant. Ce produit n’est pas conçu pour être désinfecté.

## Taille et poids

Dimensions sans le cache-touches : 22 X 21,6 X 4,8 cm (8,7 X 8,5 X 1,9 po)

Dimensions avec le cache-touches : 22,8 X 22,2 X 5,1 cm (9 X 8,7 X 2 po)

Poids avec la batterie : 0,95 kg (2,1 lb)

## Accessoires

Le produit est livré avec une source d’alimentation externe et un cache-touches.

Le produit possède une prise de sortie audio standard de 3,5 mm pouvant être utilisée avec des écouteurs standard non-inclus ou en tant qu’entrée de ligne pour d’autres appareils audio.

La fente pour carte SD présente sur certains modèles est compatible avec la plupart des cartes mémoire SD. Les unités ayant une fente SD sont livrées avec une carte SD d’au moins 2 Go.

Le port USB présent sur certains modèles est compatible avec la plupart des clés USB.

## Stockage et transport

Le produit ne doit pas être plié ou démonté lors du stockage ou du transport.

Le produit peut être transporté comme tout autre appareil électronique en voiture ou en avion. Il n’y a pas de restrictions particulières.

## Mesure du niveau de puissance acoustique

Dans les marchés européens, la puissance de sortie des écouteurs est limitée à des niveaux de EN50332.

Le niveau de puissance maximum du haut-parleur est de 98dBA à 1 mètre.

# Informations de service

## Informations d’utilisation

Les dernières informations d’utilisation peuvent être trouvées sur le site web de HumanWare :

[www.humanware.com/shared\_content/support/victor\_reader\_stratus](http://www.humanware.com/shared_content/support/victor_reader_stratus)

## Calibrage

Le Victor Reader Stratus n’a pas besoin de calibrage.

## Maintenance

L’appareil ne requiert aucune maintenance préventive.

## Autonomie de la batterie

Si l’utilisateur trouve que l’autonomie de la batterie a diminué, une batterie de remplacement peut être achetée et remplacée par l’utilisateur. Communiquez avec HumanWare ou votre distributeur pour obtenir une batterie de remplacement.

## Mauvais fonctionnement et réparation

Communiquez avec HumanWare ou votre distributeur pour toute question relative à une réparation ou un mauvais fonctionnement.

Le service sera effectué uniquement par HumanWare ou ses distributeurs autorisés.