*Note importante : Toutes les spécifications techniques peuvent changer sans préavis.*

**Dimensions et poids de l’appareil**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Appareil | Hauteur | Longueur | Largeur | Poids |
| Reveal16 ouvert | 14,57” | 14,96” | 18,3” | 13 lb |
| 370 mm | 380 mm | 464 mm | 5900 g |
| Reveal16 plié | 5,9” | 14,96” | 18,6” | 13 lb |
|  | 150 mm | 380 mm | 473 mm | 5900 g |
|  | Poids avec la batterie : |
| 13,89 lb |
| 6300 g |

**Spécifications du Reveal 16**

|  |  |
| --- | --- |
| Spécifications de l'écran | Reveal 16 |
| Affichage | Écran ACL 15,6'' diagonal |
| Format d'image | 16-9 |
| Résolution : | 1920x1080 |
| Angle visuel minimal | 70 |
| Disposition des pixels | Bande verticale RGB |
| Consommation énergétique : | 3,08W |
| Affichage | 50 Hz, 60 Hz |

|  |  |
| --- | --- |
| Spécifications de la caméra | Reveal 16 |
| Résolution | 1080p |
| Agrandissement minimal en temps réel | 1x |
| Agrandissement maximal en temps réel | 45x |
| Agrandissement optique minimal | 1x |
| Agrandissement optique maximal des contours | 10x |
| Taux de rafraîchissement | 60 fps |
| Distance d'utilisation entre la surface de travail et le boîtier de la caméra | 11,8” / 30 cm |
| Distance opérationnelle pour l'affichage à distance | 100 cm à l'infini |
| Focus | Autofocus |
| Spécifications de la batterie | Reveal 16 |
| Autonomie | De 5 à 6 heures lorsque les lumières sont allumées |
| Temps de recharge de la batterie | 6 heures |
| Courant maximum de charge/décharge | 6800 mA |
| Indicateur de batterie | Oui |

**Fonctionnalités du Reveal 16**

|  |  |
| --- | --- |
| Fonctionnalités | Reveal 16 |
| Boutons | 4 : Mise en marche, verouiller autofocus, zoom, contraste |
| Économiseur d'énergie/mode veille | Oui |
| Bouton marche/arrêt | Oui |
| Contrôle de la luminosité | Oui |
| Contrôle de l'agrandissement | Oui |
| Vraies couleurs | Oui |
| Mode sélection de couleurs | Oui |
| Contrastes améliorés  | Oui |
| Verrouillage de l'autofocus | Oui |
| Autofocus manuel | Oui |
| Aperçu du document | Oui |
| Ajustement de la caméra et du ratio de contraste | Oui |
| Ligne et bandes ajustables | Oui |
| Options de contrastes améliorés | Couleurs, couleurs de contrastes programmables (contrastes par défaut : couleur, noir sur blanc, blanc sur noir, noir sur jaune et jaune sur noir) |
| Contrastes  | Couleur, noir sur blanc, blanc sur noir, noir sur jaune, jaune sur noir, noir sur orange, orange sur noir, noir sur cyan, cyan sur noir, noir sur violet, violet sur noir, noir sur vert, vert sur noir, bleu sur jaune, jaune sur bleu, blanc sur bleu, bleu sur blanc |
| Menu langue | Anglais É.-U. (par défaut), anglais R.-U., français, espagnol, allemand, néerlandais, danois, polonais, portugais (Portugal), portugais (Brésil), norvégien (Bokmål), italien, suédois, finnois, russe, tchèque, japonais, coréen, islandais, estonien, turc, lituanien, hongrois, letton, arable. |
| Compatibilité HDMI | Formats HDMI supportés : 1280x720p 60Hz, 50Hz1920x1080p 60Hz, 50Hz, 24Hz1920x1080i 60Hz et 50HzNe supporte pas le mode d’émulation DVI. |

**Contenu de la boîte**

|  |
| --- |
| Contenu |
| Appareil Reveal 16 |
| Guide de démarrage |
| Feuille de démarrage rapide |
| Adaptateur de courant |
| Câble Amérique du Nord |
| Câble Europe |
| Câble Royaume-Uni |
| Câble Australie |