StellarTrek

GUIDE D’UTILISATION

par HumanWare

Version 2.2

2024-11-08

(FGAB-0001)



# À propos du StellarTrek

HumanWare est fière de vous présenter le StellarTrek, le puissant appareil GPS portable, conçu comme un outil d'orientation innovant pour les étudiants, les professionnels ou les personnes en déplacement ayant une déficience visuelle.

## Usage prévu

Le StellarTrek est une aide à la navigation pour les personnes aveugles ou malvoyantes destinée à la localisation en extérieur. Les données GPS fournies en temps réel sont traitées par un logiciel de navigation dédié afin de déterminer les directions à suivre pour atteindre une destination. En tant que tel, le StellarTrek est destiné à être utilisé par des utilisateurs malvoyants ou aveugles.

Il n'y a pas de bénéfice clinique associé au StellarTrek.

Le StellarTrek permet de guider son propriétaire d'une adresse à une autre grâce à des instructions audio précises. L’appareil permet de reconnaître une adresse civique et de lire du texte grâce à la technologie de reconnaissance optique de caractères (OCR). Cet appareil contient aussi une boussole, de la détection et de la reconnaissance de traverses piétonnes, détecte certaines couleurs et est en mesure de lire des codes barres. En ce sens, le StellarTrek contribue à améliorer l’autonomie des personnes aveugles ou malvoyantes et améliore leur qualité de vie.

Le présent document est un guide d'utilisation qui explique en détail comment configurer et utiliser l’appareil StellarTrek.

**Droits d’auteur** **Technologies HumanWare, 2024. Tous droits réservés.**

Ce guide d’utilisation est protégé par la loi sur le droit d’auteur appartenant à HumanWare, avec tous droits réservés. Ce guide d’utilisation ne peut être reproduit au complet ou en partie sans le consentement écrit de HumanWare.

**Table des matières**

[À propos du StellarTrek 2](#_Toc161934601)

[Usage prévu 2](#_Toc161934602)

[1 Survol du StellarTrek 6](#_Toc161934603)

[1.1 Déballage de l’appareil 6](#_Toc161934604)

[1.2 Description physique du StellarTrek 6](#_Toc161934605)

[1.2.1 Face avant de l’appareil 6](#_Toc161934606)

[1.2.2 Côté gauche de l’appareil 6](#_Toc161934607)

[1.2.3 Côté droit de l’appareil 6](#_Toc161934608)

[1.2.4 Dessous de l’appareil 6](#_Toc161934609)

[1.2.5 Face arrière de l’appareil 7](#_Toc161934610)

[1.2.6 Recharger la pile 7](#_Toc161934611)

[1.2.7 Étui de ceinture 7](#_Toc161934612)

[1.3 Bouton de Mise sous tension 8](#_Toc161934613)

[1.3.1 Allumer ou éteindre l’appareil 8](#_Toc161934614)

[1.3.2 Mode veille 8](#_Toc161934615)

[1.4 Mode de description des touches 8](#_Toc161934616)

[1.5 Description des touches 8](#_Toc161934617)

[1.6 Guide de démarrage 10](#_Toc161934618)

[2 Configuration du StellarTrek 12](#_Toc161934619)

[2.1 Langues et voix 12](#_Toc161934620)

[2.1.1 Ajout et gestion des voix 12](#_Toc161934621)

[2.1.2 Voix du système, de navigation et de lecture 13](#_Toc161934622)

[2.1.3 Changer la langue de la reconnaissance vocale 13](#_Toc161934623)

[2.1.4 Changer la vitesse de la synthèse vocale 13](#_Toc161934624)

[2.1.5 Changement de voix automatique 14](#_Toc161934625)

[2.2 Méthode de saisie de texte 14](#_Toc161934626)

[2.2.1 Changer la disposition du clavier 15](#_Toc161934627)

[2.3 Bluetooth 15](#_Toc161934628)

[2.3.1 Activer/Désactiver le Bluetooth 15](#_Toc161934629)

[2.3.2 Jumeler un nouvel appareil Bluetooth 15](#_Toc161934630)

[2.3.3 Se connecter à un appareil Bluetooth 16](#_Toc161934631)

[2.3.4 Se déconnecter d’un appareil Bluetooth 16](#_Toc161934632)

[2.3.5 Déjumeler un appareil Bluetooth 16](#_Toc161934633)

[2.3.6 Afficher des informations sur un appareil connecté 16](#_Toc161934634)

[2.4 Wi-Fi 16](#_Toc161934635)

[2.4.1 Activer/Désactiver le Wi-Fi 17](#_Toc161934636)

[2.4.2 Afficher les informations du réseau 17](#_Toc161934637)

[2.4.3 Afficher les réseaux à proximité 17](#_Toc161934638)

[2.4.4 Afficher les réseaux sauvegardés 17](#_Toc161934639)

[2.4.5 Entrer un réseau manuellement 18](#_Toc161934640)

[2.5 Installer & mettre à jour des cartes 18](#_Toc161934641)

[2.5.1 Sélectionner et installer des cartes 18](#_Toc161934642)

[2.5.2 Installer des cartes sans connexion Internet (hors-ligne) 19](#_Toc161934643)

[2.6 Exporter la configuration de l’appareil 20](#_Toc161934644)

[2.7 Importer la configuration de l’appareil 20](#_Toc161934645)

[2.8 Heure & État de l'appareil 21](#_Toc161934646)

[2.9 Mise à jour logicielle 21](#_Toc161934647)

[2.10 Temps d’arrêt de l’appareil en mode veille 21](#_Toc161934648)

[2.11 Retour aux paramètres d'usine 22](#_Toc161934649)

[3 GPS – Mode orientation 23](#_Toc161934650)

[3.1 Description générale 23](#_Toc161934651)

[3.1.1 Cartes installées sur votre appareil 24](#_Toc161934652)

[3.1.2 Points de repère 24](#_Toc161934653)

[3.1.3 Points d’intérêt 24](#_Toc161934654)

[3.1.4 Unités de distance 24](#_Toc161934655)

[3.2 Utilisation du GPS 25](#_Toc161934656)

[3.2.1 Rafraîchir le positionnement 25](#_Toc161934657)

[3.2.2 Mise à jour de la position des satellites GPS 25](#_Toc161934658)

[3.2.3 Podomètre 25](#_Toc161934659)

[3.3 Transport du StellarTrek 26](#_Toc161934660)

[3.4 Exploration 26](#_Toc161934661)

[3.4.1 Informations fournies lors de l'exploration des environs 27](#_Toc161934662)

[3.4.2 Forcer le mode de guidage à utiliser 28](#_Toc161934663)

[3.5 Information sur demande 28](#_Toc161934664)

[3.5.1 Où suis-je? 28](#_Toc161934665)

[3.5.2 Aux alentours 29](#_Toc161934666)

[3.5.3 Instruction suivante ou Intersection suivante 30](#_Toc161934667)

[3.5.4 Répéter les messages précédents 31](#_Toc161934668)

[3.5.5 Information générale 31](#_Toc161934669)

[3.6 Enregistrer des points de repère 31](#_Toc161934670)

[3.6.1 Enregistrer un point d’intérêt comme un point de repère 31](#_Toc161934671)

[3.6.2 Trier les points de repères 32](#_Toc161934672)

[3.7 Routes 32](#_Toc161934673)

[3.7.1 Enregistrer une route 32](#_Toc161934674)

[3.7.2 Activer une route enregistrée 33](#_Toc161934675)

[3.7.3 Déviation d’une route 34](#_Toc161934676)

[3.7.4 Aperçu de trajet à l’intérieur 34](#_Toc161934677)

[3.7.5 Annulation d’une route 34](#_Toc161934678)

[3.8 Se faire guider vers un point de repère 34](#_Toc161934679)

[3.9 Se faire guider vers une adresse 35](#_Toc161934680)

[3.9.1 Créer un point de repère pour une adresse 35](#_Toc161934681)

[3.10 Se faire guider vers un code postal (utilisateurs du Royaume-Uni et des Pays-Bas uniquement) 36](#_Toc161934682)

[3.11 Mode de navigation de la carte 37](#_Toc161934683)

[3.11.1 Lancer le mode de navigation de la carte depuis l’emplacement actuel 37](#_Toc161934684)

[3.11.2 Lancer le mode de navigation de la carte depuis un point de repère spécifique, un point d’intérêt spécifique trouvé dans « Aux alentours » ou à une adresse 37](#_Toc161934685)

[3.11.3 Utiliser le mode de navigation de la carte 37](#_Toc161934686)

[3.12 Verrouiller/Déverrouiller un espace ouvert 38](#_Toc161934687)

[3.13 Configuration des points de repère et des routes 38](#_Toc161934688)

[3.13.1 Configuration des points de repère 38](#_Toc161934689)

[3.13.2 Configuration des routes 39](#_Toc161934690)

[3.13.3 Exporter les données personnelles 40](#_Toc161934691)

[3.13.4 Importer les données personnelles 40](#_Toc161934692)

[4 Applications 41](#_Toc161934693)

[4.1 Mode de détection d’adresses 41](#_Toc161934694)

[4.1.1 Description générale 41](#_Toc161934695)

[4.1.2 Détection et reconnaissance des adresses 41](#_Toc161934696)

[4.2 Lecture rapide et lecture détaillée 42](#_Toc161934697)

[4.2.1 Description générale 42](#_Toc161934698)

[4.2.2 Lecture rapide 43](#_Toc161934699)

[4.2.3 Lecture détaillée 43](#_Toc161934700)

[4.3 Détection de couleurs 44](#_Toc161934701)

[4.3.1 Description générale 44](#_Toc161934702)

[4.3.2 Détecter la couleur d’un objet 44](#_Toc161934703)

[4.4 Lecteur de codes barres 44](#_Toc161934704)

[4.4.1 Description générale 44](#_Toc161934705)

[4.4.2 Lire le code barre d’un produit 45](#_Toc161934706)

[4.4.3 Gérer les étiquettes enregistrées 45](#_Toc161934707)

[4.5 Utiliser la boussole 46](#_Toc161934708)

[4.5.1 Description générale 46](#_Toc161934709)

[4.5.2 Calibrer la boussole 46](#_Toc161934710)

[4.6 Détection de traverses piétonnes 47](#_Toc161934711)

[4.7 Activer ou désactiver des applications 48](#_Toc161934712)

[5 Menu Paramètres 49](#_Toc161934713)

[5.1 Liste des paramètres et de leurs sous-menus 49](#_Toc161934714)

[6 Mise à jour logicielle du StellarTrek 52](#_Toc161934715)

[6.1 Vérification manuelle d'une mise à jour du logiciel StellarTrek 52](#_Toc161934716)

[6.2 Notifications automatiques d'une nouvelle mise à jour 52](#_Toc161934717)

[6.3 Consulter les modifications d’une mise à jour 52](#_Toc161934718)

[7 Spécifications techniques 53](#_Toc161934719)

[8 Consignes de sécurité 56](#_Toc161934720)

[8.1 Consignes de sécurité concernant la batterie 56](#_Toc161934721)

[8.2 Instructions pour l’élimination 56](#_Toc161934722)

[9 Cybersécurité 57](#_Toc161934723)

[10 Coordonnées de Technologies HumanWare 58](#_Toc161934724)

[11 Symboles utilisés sur les étiquettes 59](#_Toc161934725)

[12 License d’utilisation 60](#_Toc161934726)

[13 Annexe 1 – Garantie du fabricant 61](#_Toc161934727)

#  Survol du StellarTrek

## Déballage de l’appareil

L’emballage contient les articles suivants :

* Appareil StellarTrek
* Câble USB-C
* Bloc d’alimentation USB
* Étui de ceinture et lanière
* Guide de démarrage

## Description physique du StellarTrek

### Face avant de l’appareil

Sur la face avant de l'appareil, au centre, se trouvent neuf boutons. Les deux boutons du haut sont le bouton ***Retour*** (à gauche) et le bouton ***Aller à*** (à droite). À gauche du bouton ***Retour*** se trouve un petit trou. C'est le microphone.

Sous le bouton ***Retour*** et le bouton ***Aller à*** se trouvent quatre touches fléchées - ***Gauche***, ***Droite***, ***Haut*** et ***Bas*** - centrées par le bouton ***Confirmer***. Les flèches ***Gauche*** et ***Droite*** sont généralement utilisées pour naviguer dans un menu, tandis que les flèches ***Haut*** et ***Bas*** sont utilisées pour naviguer dans les options du menu contextuel d'un item.

Les deux boutons inférieurs sont le bouton ***Où suis-je?*** (à gauche) et le bouton ***Voix*** (à droite). Enfin, au bas de la face avant de l'appareil, se trouve un haut-parleur sous la forme d'une indentation.

### Côté gauche de l’appareil

Sur le côté supérieur gauche de l'appareil se trouvent deux boutons. Il s'agit des boutons d’***augmentation*** et de ***diminution*** du volume. Pour plus de confort, des réglages de volume distincts sont disponibles pour le haut-parleur intégré et pour le casque d’écoute.

### Côté droit de l’appareil

Sur le côté droit de l'appareil, près du coin supérieur, se trouve le bouton de ***Mise sous tension/veille***. Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'il vibre, puis relâchez-le pour mettre l'appareil sous tension. Sous le bouton d'alimentation se trouve un indicateur DEL. Ce voyant s'allume lorsque le StellarTrek est branché sur une source d'alimentation. La DEL est de couleur rouge lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 15 %, orange lorsque le niveau de la batterie est compris entre 15 et 90 %, et verte lorsque le niveau de la batterie est supérieur à 90 %.

Sous le bouton d'alimentation et la DEL se trouve le bouton ***Enregistrer***, sur lequel est peint un cercle rouge avec un point en relief au milieu.

### Dessous de l’appareil

À la droite du côté inférieur du StellarTrek se trouve une prise audio de 3,5 mm. Vous pouvez utiliser l'appareil avec des écouteurs.

Au centre du côté inférieur se trouve le port USB-C. Utilisez ce port pour recharger l'appareil ou pour accéder au contenu du stockage interne de l'appareil à l'aide du câble USB inclus.

Branchez le câble USB inclus dans ce port et l'autre extrémité dans le port USB d'un ordinateur afin de transférer du contenu entre l'ordinateur et l'appareil.

### Face arrière de l’appareil

Près du bord supérieur de la face arrière de l'appareil se trouvent deux objectifs de caméra. Il s'agit d'un système à double caméra qui peut être utilisé pour acquérir des images, telles que des portes de maison et des adresses, ainsi que pour reconnaître du texte.

Près du bas de la face arrière se trouvent le modèle et le numéro de série de l'appareil. Ces mêmes informations peuvent également être obtenues dans le menu Paramètres, auquel vous pouvez accéder en appuyant et en maintenant enfoncée la ***flèche bas,*** dans la section À propos.

Au bas de la face arrière de l'appareil se trouve une fente dans laquelle vous pouvez insérer une lanière pour un transport plus facile et plus sûr.

### Recharger la pile

Avec une pile entièrement chargée, l'appareil peut être utilisé jusqu'à 24 heures. La pile se recharge automatiquement si nécessaire lorsque l'appareil est branché à un bloc d’alimentation ou sur un ordinateur. Lorsque l'appareil est éteint et branché, vous ressentirez une longue vibration, puis deux courtes vibrations indiquant que la pile se recharge. L'appareil peut également être utilisé pendant qu'il se recharge. Pour obtenir l'état de la pile et de la recharge lorsque l'appareil est allumé, appuyez deux fois sur la flèche bas. Une recharge complète prend jusqu'à 3,5 heures avec un bloc d’alimentation. Les ordinateurs fournissent différents niveaux d'alimentation, voire aucune alimentation, sur leurs ports USB, selon l'ordinateur et sa configuration. Par conséquent, lors de la recharge à partir du port USB d'un ordinateur, le StellarTrek mettra probablement plus de temps à se recharger, voire ne se rechargera pas du tout, en fonction de l'alimentation USB fournie par l'ordinateur.

Notez qu'il est recommandé d'utiliser uniquement l'adaptateur secteur USB-C fourni avec l'appareil pour des raisons de sécurité et de recharge optimale.

Avertissement : il est normal que la pile se réchauffe pendant la recharge. Par conséquent, il est recommandé de ne pas recharger la pile avec l'appareil à proximité d'une source de chaleur ou à l'intérieur de l’étui de ceinture. En outre, la pile ne se chargera pas si la température interne de l'appareil atteint 45 degrés Celsius ou plus.

### Étui de ceinture

Le StellarTrek doit être inséré dans l’étui de ceinture avec le bord supérieur de l'appareil en premier, de sorte que le port USB-C et la prise audio de 3,5 mm soient exposés. En plaçant l'appareil de cette manière dans l’étui de ceinture, on accède également aux boutons de volume sur le côté gauche, et aux boutons ***Enregistrer*** et de ***Mise sous tension*** sur le côté droit.

Notez que l'appareil doit être sorti de l’étui de ceinture pour utiliser les caméras situées sur la face arrière; sinon, l’étui les recouvre.

## Bouton de Mise sous tension

### Allumer ou éteindre l’appareil

Pour allumer l'appareil, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de ***Mise sous tension***, qui se trouve sur le côté droit de l'appareil, près du coin supérieur. Vous sentirez une vibration. Après un court instant, vous entendrez un message de bienvenue.

Pour éteindre l'appareil, appuyez à nouveau sur le bouton de ***Mise sous tension*** et maintenez-le enfoncé. Le StellarTrek annoncera : **« Appuyez sur confirmer pour éteindre, appuyez sur n’importe quelle autre touche pour annuler** **»**. Après avoir appuyé sur le bouton ***Confirmer***, vous entendrez deux bips sonores et sentirez deux vibrations indiquant que l'appareil s'éteint. Vous devez attendre environ 30 secondes avant de pouvoir remettre l'appareil StellarTrek sous tension.

### Mode veille

Pour mettre le StellarTrek en mode veille, appuyez simplement sur le bouton de ***Mise sous tension***. Appuyez à nouveau sur le bouton de ***Mise sous tension*** pour réactiver l’appareil.

## Mode de description des touches

Vous pouvez utiliser le mode de description de touches à tout moment pour vous aider à vous souvenir des différents boutons de l'appareil StellarTrek. Pour activer le mode description de touches, effectuez un double appui sur le bouton ***Où suis-je?***, situé en bas à gauche de la face avant de l'appareil.

En mode de description de touches, l'appareil annonce le nom de chaque bouton sur lequel vous appuyez. Pour quitter le mode description de touches, effectuez un double appui sur le bouton ***Où suis-je?*** à nouveau.

## Description des touches

* Le bouton ***Mise sous tension :*** Appuyez sur cette touche pour mettre l'appareil en mode veille. Appuyez à nouveau sur cette touche pour réactiver l'appareil. Appuyez sur le bouton ***Mise sous tension*** et maintenez-le enfoncé pour éteindre l'appareil. Un message de confirmation sera annoncé. Appuyez sur le bouton ***Confirmer*** pour compléter l'arrêt de l'appareil.
* Le bouton ***Enregistrer :*** Appuyez sur cette touche pour créer un point de repère et enregistrer une description vocale de 4 secondes.
	+ Appuyez sur le bouton ***Enregistrer*** et maintenez-le enfoncé pour lancer la création d'une route où vous pourrez enregistrer une description de 4 secondes de la route. Notez que toute entrée enregistrée peut être modifiée ultérieurement.
* Le bouton ***Augmentation du volume :*** Appuyez sur cette touche pour augmenter le volume de la voix.
* Le bouton ***Diminution du volume :*** Appuyez sur cette touche pour diminuer le volume de la voix.
	+ Appuyez simultanément sur les boutons d’***Augmentation*** et de ***Diminution*** du volume pour passer en mode Contrôle de la vitesse. Les boutons d’***Augmentation*** et de ***Diminution*** du volume pourront être utilisés pour augmenter ou diminuer la vitesse des voix sur le StellarTrek.
* Le bouton ***Voix :*** Appuyez sur cette touche pour répéter le dernier message annoncé par l'appareil. Elle peut également être utilisée pour interrompre un message en cours de lecture.
	+ Appuyez sur le bouton ***Voix*** et maintenez-le enfoncé pour activer la fonction de reconnaissance vocale
* Le bouton ***Où suis-je?:*** Il fournit des informations sur la position actuelle de l'utilisateur.
	+ Maintenez la touche ***Où suis-je?*** enfoncée pour répertorier ce qui se trouve aux alentours (points de repère ou points d'intérêt) dans votre environnement (portée de 200 mètres en mode pédestre et de 500 mètres en mode véhicule).
	+ Effectuez un double appui sur ***Où suis-je?*** pour activer le mode de description de touches.
* Le bouton ***Retour :*** Permet de passer au niveau précédent dans un menu. Lorsque vous suivez une route, il vous permet de désactiver la route, vous laissant ainsi explorer votre environnement sans être guidé.
	+ Appuyez sur le bouton ***Retour*** et maintenez-le enfoncé pour revenir au mode Explorer.
* Le bouton ***Aller à*** est utilisé pour valider une entrée de texte, ou pour activer le guidage vers un point de repère. Il permet d'accéder à la liste des points de repère définis comme des destinations possibles.
	+ Appuyez sur le bouton ***Aller à*** et maintenez-le enfoncé pour sélectionner une route préenregistrée.
* Le bouton ***Confirmer*** permet de lancer des actions et de confirmer la sélection en cours.
* La ***flèche gauche*** et la ***flèche droite*** sont utilisées pour parcourir les items d'une liste.
	+ Appuyez sur la ***flèche droite*** et maintenez-la enfoncée pour verrouiller votre emplacement dans une zone ouverte et empêcher le StellarTrek de vous placer automatiquement dans une rue voisine. Appuyez à nouveau sur la ***flèche droite*** et maintenez-la enfoncée pour quitter le verrouillage dans la zone ouverte. Maintenant, le StellarTrek reconnaîtra automatiquement si vous êtes dans un espace ouvert ou dans une rue. Lorsque vous parcourez une route, appuyez sur la ***flèche droite*** et maintenez-la enfoncée pour passer en mode d'aperçu intérieur.
	+ Appuyez sur la flèche gauche et maintenez-la enfoncée pour accéder au menu des modes de guidage, qui vous permet de choisir entre piéton, motorisé et automatique. Lorsque vous suivez une route, appuyer sur la flèche gauche et maintenir enfoncé vous permet de la recalculer.
* La ***flèche haut*** est utilisée pour passer en mode de navigation de la carte. Vous pouvez également appuyer sur la ***flèche haut*** pour vous déplacer vers le haut dans un menu contextuel, affichant les options disponibles pour un item.
	+ Appuyez sur la ***flèche haut*** et maintenez-la enfoncée pour accéder au menu Applications (voir la [section 4](#_Address_Detection_Mode) pour plus de détails).
* La ***flèche bas*** est utilisée pour fournir des informations sur l'état du système. Utilisez les ***flèches*** ***gauche*** et ***droite*** pour accéder aux niveaux d'information. Vous pouvez également appuyer sur la ***flèche bas*** pour vous déplacer vers le bas dans un menu contextuel, en affichant les options disponibles pour un item.
	+ Effectuez un double-appui sur la ***flèche bas*** pour décrire l'état actuel du système.
	+ Appuyez sur la ***flèche bas*** et maintenez-la enfoncée pour accéder aux paramètres du système. Utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour vous déplacer dans le menu hiérarchique, puis utilisez ***Confirmer*** pour accéder à l'option sélectionnée.
* **Retour à la navigation de base :** Quelles que soient les actions entreprises, vous pouvez toujours revenir à l'exploration de base de votre environnement en appuyant sur le bouton ***Retour*** et en le maintenant enfoncé.
* **Inaction de l'utilisateur :** Chaque fois qu'il vous est demandé de faire une sélection, vous devez confirmer votre choix. Si une action n'est pas effectuée dans les 45 secondes, le StellarTrek annonce l’item actuel du menu.

## Guide de démarrage

Lorsque vous activez le StellarTrek pour la première fois, vous devez passer par un assistant d'installation pour configurer l’appareil.

Avant de commencer, veuillez noter que si la pile de votre appareil est chargée à moins de 25%, le StellarTrek vous demandera de charger l’appareil. Chargez l’appareil, avec un adaptateur secteur, pendant au moins 30 minutes avant de configurer votre appareil.

* Un menu de sélection de la langue s'affiche d'abord. Utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour naviguer dans la liste et appuyez sur le bouton ***Confirmer*** pour sélectionner la langue dans laquelle vous souhaitez utiliser l'appareil.
* Un message d’introduction est ensuite annoncé. Appuyez sur la flèche droite pour continuer.
* Un court résumé du fonctionnement des principaux boutons de l’appareil est présenté. Appuyez sur la flèche droite pour continuer.
* Un court texte présentant la façon d’écrire sur le clavier est présenté. Appuyez sur la flèche droite pour continuer.
* Un menu de sélection de la disposition du clavier s'affiche ensuite. Utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour naviguer dans la liste et appuyez sur le bouton ***Confirmer*** pour sélectionner la disposition du clavier de votre choix (voir la [section 2.2.1 "Changer la disposition du clavier"](#_Changer_la_disposition) ci-dessous pour plus de détails).
* Vous êtes alors dirigés dans le menu des applications activées. L’appareil vous demande si vous souhaitez conserver la configuration par défaut ou si vous souhaitez personnaliser la liste des applications installées. Si vous appuyez sur toute autre touche que la touche Confirmer, vous serez dirigé à la prochaine étape et toutes les applications seront installées par défaut. Si vous appuyez sur la touche Confirmer, une liste d’applications apparaîtra alors, toutes sélectionnées par défaut, que vous pourrez désélectionner en appuyant sur la touche Confirmer sur l’application souhaitée. Appuyez sur la touche Aller à lorsque vous aurez terminé. Seules les applications sélectionnées seront installées.
* L'appareil vous invite à configurer les appareils Bluetooth (voir la [section 2.3 Bluetooth](#_Bluetooth) ci-dessous pour plus de détails). Veuillez noter que vous pouvez sauter cette étape en utilisant les flèches ***gauche et droite*** jusqu'à ce que vous atteigniez l'item « Passer à la prochaine étape », puis en appuyant sur le bouton ***Confirmer***.
* Il vous sera demandé de configurer le Wi-Fi (voir la [section 2.4 Wi-Fi](#_Wi-Fi) ci-dessous pour plus de détails). Note : vous pouvez sauter cette étape en utilisant les flèches ***gauche et droite*** jusqu'à ce que vous atteigniez l'item « Passer à la prochaine étape », puis en appuyant sur le bouton ***Confirmer***. Veuillez noter qu’il est nécessaire de se connecter à un réseau Wi-Fi pour installer les mises à jour et les cartes.
* Si une mise à jour est disponible, le StellarTrek vous invite à l'installer en appuyant sur ***Confirmer***.
* Le StellarTrek vous demandera d'installer des cartes (voir la [section 2.5 " Installer et mettre à jour des cartes "](#_Updating_maps_2) pour plus de détails).
* Si des cartes ont été installées hors-ligne (voir la [section 2.5.2 « Installer des cartes sans connexion Internet, hors-ligne »](#_Installer_des_cartes)), au lieu de vous présenter le menu d’installation des cartes, vous retrouverez une liste des cartes installées sur l’appareil. Naviguez à l’aide des flèches gauche et droite jusqu’au bouton « Passer à la prochaine étape » et appuyez sur la touche Confirmer pour valider.
* L'appareil présente des informations sur le mode de description des touches et sur des paramètres supplémentaires. Appuyez sur le bouton ***Confirmer*** pour commencer à utiliser l'appareil. Veuillez noter que tout réglage effectué au cours du processus de configuration peut être modifié dans le menu Paramètres (voir la [section 5 à propos des paramètres](#_Menu_Paramètres) pour plus de détails).

# Configuration du StellarTrek

## Langues et voix

### Ajout et gestion des voix

Par défaut, une seule voix est installée sur l'appareil. Toutefois, lorsque le StellarTrek est connecté à un réseau Wi-Fi, plusieurs voix de synthèse vocale (TTS) sont disponibles, propulsées par Acapela. Vous pourrez gérer les voix installées sur l’appareil en ajoutant une nouvelle voix ou en remplaçant l’une des voix installées sur l’appareil, pour un maximum de deux voix installées sur l’appareil.

Veuillez noter : les voix installées peuvent être remplacées mais pas supprimées.

#### Ajouter une nouvelle voix sur le StellarTrek

* Appuyez sur la ***flèche bas*** et maintenez-la enfoncée pour accéder au menu des paramètres.
* Dans le menu des paramètres, utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour accéder à l’item Voix et appuyez sur ***Confirmer***.
* Dans le menu Voix, utilisez les ***flèches Gauche*** et ***Droite*** pour accéder à l'item Gestion des voix et appuyez sur ***Confirmer***.
* Dans le menu Gestion des voix, utilisez les ***flèches Gauche*** et ***Droite*** pour accéder à l'item Ajouter une voix et appuyez sur ***Confirmer***.
* Sélectionnez la langue de votre choix dans la liste et appuyez sur ***Confirmer***.
* Après avoir sélectionné une langue, le StellarTrek affiche une liste des différentes voix que vous pouvez choisir pour cette langue. Sélectionnez la voix de votre choix dans la liste et appuyez sur ***Confirmer***. Appuyez sur n'importe quelle autre touche pour annuler.
* **Enfin, l’appareil indiquera l’espace prise sur le stockage interne par cette nouvelle voix. Appuyez sur la touche Confirmer pour continuer.**

Une fois la nouvelle voix sélectionnée, elle sera installée sur l'appareil. Le StellarTrek annoncera **« Mise à jour des voix terminée »** et vous ramènera au menu des voix.

#### Remplacer une voix sur le StellarTrek

* Appuyez sur la ***flèche bas*** et maintenez-la enfoncée pour accéder au menu des paramètres.
* Dans le menu des paramètres, utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour accéder à l’item Voix et appuyez sur ***Confirmer***.
* Dans le menu Voix, utilisez les ***flèches Gauche*** et ***Droite*** pour accéder à l'item Gestion des voix et appuyez sur ***Confirmer***.
* Sélectionnez la voix que vous souhaitez remplacer et appuyez sur ***Confirmer***.
* Utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour sélectionner la langue de votre choix dans la liste et appuyez sur ***Confirmer***.
* Après avoir sélectionné une langue, le StellarTrek affiche une liste des différentes voix que vous pouvez choisir pour cette langue. Sélectionnez la voix de votre choix dans la liste et appuyez sur ***Confirmer***.
* Appuyez sur ***Confirmer*** pour remplacer la voix. Appuyez sur n'importe quelle autre touche pour annuler.

Le StellarTrek commencera l'installation de la nouvelle voix et désinstallera l'autre voix, avant de vous ramener au menu des voix.

Note : les voix installées peuvent être remplacées mais pas supprimées.

### Voix du système, de navigation et de lecture

Vous pouvez sélectionner une voix différente pour le système, pour la navigation et pour la lecture. La voix du système est utilisée pour la plupart des opérations effectuées sur l'appareil. La voix de navigation est utilisée pour les instructions et les descriptions d'intersection pendant la navigation. La voix de lecture est utilisée pour les applications.

#### Modifier la voix du système, de la navigation ou de la lecture sur l'appareil

* Appuyez sur la ***flèche bas*** et maintenez-la enfoncée pour accéder au menu des paramètres.
* Dans le menu des paramètres, utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour accéder à l’item Voix et appuyez sur ***Confirmer***.
* Dans le menu Voix, utilisez les ***flèches Gauche*** et ***Droite*** pour accéder au type de voix que vous souhaitez modifier (Voix du système, voix de navigation ou voix de lecture) et appuyez sur ***Confirmer***.
* Utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour sélectionner la voix de votre choix dans la liste et appuyez sur ***Confirmer***. S'il n'y a qu'une seule voix sur l'appareil, vous aurez la possibilité d'ajouter une voix en sélectionnant l’item Ajouter une voix et en appuyant sur ***Confirmer***.
* Si vous souhaitez que la voix de lecture détecte automatiquement la langue d'un document, utilisez les ***flèches Gauche*** et ***Droite*** pour sélectionner l’item Automatique et appuyez sur ***Confirmer***.

Veuillez noter que la modification de la voix du système entraîne la modification de la langue du système.

### Changer la langue de la reconnaissance vocale

Il est possible de changer la langue utilisée pour la reconnaissance vocale lors de la saisie d'une adresse. Si cette option n’est pas déjà configuré dans les paramètres, la première fois que vous tenterez d’utiliser la reconnaissance vocale, le système vous demandera de choisir votre langue préférée. À l’aide des flèches gauche et droite, naviguez jusqu’à la langue que vous désirez dans la liste et appuyez sur Confirmer pour la sélectionner.

#### Changer la langue de la reconnaissance vocale

* Appuyez sur la ***flèche bas*** et maintenez-la enfoncée pour accéder au menu des paramètres.
* Dans le menu des paramètres, utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour accéder à l’item Voix et appuyez sur ***Confirmer***.
* Dans le menu Voix, utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour accéder à l'item Langue de la reconnaissance vocale et appuyez sur ***Confirmer***.
* Utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour sélectionner la langue de votre choix dans la liste et appuyez sur ***Confirmer***.

### Changer la vitesse de la synthèse vocale

Un autre paramètre lié à la synthèse vocale qui peut être modifié est sa vitesse.

#### Modifier la vitesse de la synthèse vocale

* Appuyez sur la ***flèche bas*** et maintenez-la enfoncée pour accéder au menu des paramètres.
* Dans le menu des paramètres, utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour accéder à l’item Voix et appuyez sur ***Confirmer***.
* Dans le menu Voix, utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour accéder à l’item Vitesse et appuyez sur ***Confirmer***.
* Les différentes vitesses disponibles sont listées de la plus lente à la plus rapide. Utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour choisir la vitesse de votre choix et appuyez sur ***Confirmer***.

De manière alternative, vous pouvez basculer entre le volume et la vitesse en appuyant simultanément sur les boutons d’***augmentation*** et de ***diminution*** du volume. Une fois que vous avez basculé du volume à la vitesse, les boutons d’***augmentation*** et de ***diminution*** du volume peuvent être utilisés pour modifier la vitesse plutôt que le volume.

### Changement de voix automatique

Le changement de voix automatique est une fonction configurée pour la voix de navigation, qui permet un changement de voix automatique pour les noms de rues et de points d'intérêt.

Si, par exemple, vous utilisez l'appareil en anglais mais naviguez dans un endroit où les rues et les points d'intérêt sont en français, la fonction de changement de voix automatique dictera les instructions en anglais, mais annoncera les noms des lieux en français.

#### Activer la fonction de changement de voix automatique

* Appuyez sur la ***flèche bas*** et maintenez-la enfoncée pour accéder au menu des paramètres.
* Dans le menu des paramètres, utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour accéder à l’item Voix et appuyez sur ***Confirmer***.
* Dans le menu Voix, utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour accéder à l'item Changement de voix automatique.
* Appuyez sur ***Confirmer*** pour activer ou désactiver le changement de voix automatique.

## Méthode de saisie de texte

Lorsque vous êtes invité à saisir une entrée de texte telle qu'un mot de passe Wi-Fi ou un mot-clé de recherche, vous pouvez le faire en utilisant le clavier virtuel du StellarTrek.

Pour saisir du texte, utilisez les flèches ***haut***, ***bas***, ***gauche*** et ***droite*** pour naviguer parmi les caractères. Lors de la configuration de l'appareil, vous pouvez choisir de disposer les caractères comme sur un clavier d'ordinateur standard (QWERTY ou AZERTY), ou par ordre alphabétique. Appuyez sur le bouton ***Confirmer*** et maintenez-le enfoncé sur un caractère pour basculer vers les lettres majuscules et les options accentuées. Appuyez sur le bouton ***Confirmer*** pour saisir le caractère sélectionné. Notez que lorsque vous saisissez une lettre majuscule, l'appareil la lit avec une voix plus aiguë pour la différencier d'un caractère minuscule.

Vous pouvez également accéder à un clavier de symboles en vous rendant sur la touche « Activer le mode symboles », le premier bouton de la première rangée du clavier. Vient ensuite la touche « Activer le mode clavier numérique », qui vous permet d'accéder à un clavier numérique. Entre ces deux touches se trouve la touche MAJ, sur laquelle on peut appuyer pour entrer un caractère en majuscules. Si vous appuyez sur la touche MAJ et la maintenez enfoncée, les lettres majuscules seront verrouillées.

À tout moment, vous pouvez appuyer sur le bouton ***Voix*** ou maintenir la ***flèche droite*** enfoncée pour écouter le texte que vous avez saisi jusqu'à présent. Lorsque vous avez fini d’entrer votre texte, validez votre saisie en appuyant sur le bouton ***Aller à***.

Il est également possible d'utiliser un clavier physique Bluetooth en le jumelant au StellarTrek (voir la [section 2.3 Bluetooth](#_Bluetooth) ci-dessous pour plus de détails sur le jumelage Bluetooth).

### Changer la disposition du clavier

Par défaut, le clavier virtuel utilisé pour la saisie de texte est un clavier QWERTY. Il est toutefois possible de modifier cette disposition pour en choisir une qui vous soit plus familière. Les autres dispositions de clavier disponibles comprennent les dispositions courantes, telles que AZERTY ou QWERTY, mais aussi un clavier organisé par ordre alphabétique. Notez qu'une modification de la disposition du clavier s'appliquera également à un clavier Bluetooth jumelé.

#### Changer la disposition du clavier virtuel

* Appuyez sur la ***flèche bas*** et maintenez-la enfoncée pour accéder au menu des paramètres.
* Dans le menu des paramètres, utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour accéder à l’item Système et appuyez sur ***Confirmer***.
* Utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour accéder à l’item Paramètres régionaux et appuyez sur ***Confirmer***.
* Dans le menu des Paramètres régionaux, utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour accéder à l’item Disposition du clavier et appuyez sur ***Confirmer***.
* Choisissez la disposition de votre choix dans la liste à l'aide des ***flèches gauche*** et ***droite*** et appuyez sur ***Confirmer***.

## Bluetooth

Pour configurer les paramètres Bluetooth sur le StellarTrek, vous devez d'abord accéder au menu Bluetooth.

* Appuyez sur la ***flèche bas*** et maintenez-la enfoncée pour accéder au menu des paramètres.
* Utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour accéder à l’item Bluetooth et appuyez sur ***Confirmer***.

Le menu contient les items suivants :

* Bluetooth activé/désactivé
* Appareils connectés
* Appareils jumelés
* Jumeler un nouvel appareil

### Activer/Désactiver le Bluetooth

Dans le menu des Paramètres Bluetooth, utilisez les ***flèches*** ***Gauche*** et ***Droite*** pour naviguer jusqu'à l’item Bluetooth activé/désactivé. Appuyez sur ***Confirmer*** pour activer ou désactiver la fonction Bluetooth.

### Jumeler un nouvel appareil Bluetooth

Assurez-vous que l’appareil Bluetooth avec lequel vous tentez de jumeler le StellarTrek est activé.

* Utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour sélectionner l’item Jumeler un nouvel appareil dans le menu Bluetooth et appuyez sur ***Confirmer***.
* Le StellarTrek commencera à rechercher les appareils Bluetooth disponibles à proximité et annoncera tous les appareils découverts. Veuillez noter que le StellarTrek recherche les appareils pendant 15 secondes. Si aucun appareil n'est trouvé, le StellarTrek vous demandera de **« Activer la découverte d'appareils Bluetooth »**. Appuyez sur ***Confirmer*** pour lancer une autre recherche ou sur ***Retour*** pour revenir au menu Bluetooth.
* Naviguez jusqu'à l'appareil de votre choix à l'aide des ***flèches gauche*** et ***droite***, puis appuyez sur ***Confirmer*** pour vous jumeler avec lui. Vous recevrez une confirmation une fois le jumelage effectué.

Veuillez noter qu’il est possible que l'appareil auquel vous tentez de jumeler le StellarTrek doive être mis en mode de jumelage.

Il est aussi possible que certains appareils nécessitent un code NIP pour être jumelés. Si c'est le cas, le StellarTrek annoncera le code NIP à saisir sur l'appareil, ce qui peut être fait en utilisant la méthode de saisie de texte (voir [section 2.2 "Méthode de saisie de texte"](#_Méthode_de_saisie)).

Une fois que vous avez jumelé un appareil Bluetooth, le StellarTrek s'y connectera automatiquement chaque fois que vous allumerez l'appareil.

### Se connecter à un appareil Bluetooth

Si vous souhaitez vous connecter à un appareil Bluetooth avec lequel votre StellarTrek est jumelé, sélectionnez l’item Appareils jumelés dans le menu des Paramètres Bluetooth. En sélectionnant ce sous-menu, le StellarTrek affiche la liste de tous les appareils Bluetooth avec lesquels vous êtes jumelé. Naviguez jusqu'à l’appareil de votre choix à l'aide des ***flèches*** ***gauche*** et ***droite***, puis appuyez sur ***Confirmer*** pour vous y connecter. Vous recevrez une confirmation une fois que vous serez connecté.

Une fois que vous vous êtes connecté à un appareil Bluetooth, le StellarTrek s'y connectera automatiquement chaque fois que vous allumerez l’appareil.

### Se déconnecter d’un appareil Bluetooth

Si vous souhaitez vous déconnecter d'un appareil Bluetooth, sélectionnez l’item Appareils connectés. En sélectionnant ce sous-menu, le StellarTrek affiche la liste de tous les appareils Bluetooth auxquels vous êtes connecté. Naviguez jusqu’à l’appareil de votre choix à l'aide des ***flèches*** ***gauche*** et ***droite***, puis appuyez sur la ***flèche haut*** ou ***bas*** pour atteindre l’item Déconnecter. Appuyez sur ***Confirmer*** pour vous déconnecter de l’appareil jumelé. Vous recevrez une confirmation une fois la déconnexion effectuée.

### Déjumeler un appareil Bluetooth

Si vous souhaitez déjumeler le StellarTrek d’un appareil Bluetooth, sélectionnez l’item Appareils jumelés. Lorsque vous sélectionnez ce sous-menu, le StellarTrek affiche la liste de tous les appareils Bluetooth avec lesquels vous êtes jumelé. Naviguez jusqu'à l’appareil de votre choix à l'aide des ***flèches gauche*** et ***droite***, puis utilisez les ***flèches haut*** et ***bas*** pour accéder à l’item « Déjumeler l’appareil ». Appuyez sur le bouton ***Confirmer*** pour annuler le jumelage avec l’appareil. Vous recevrez une confirmation une fois l’appareil déjumelé. Veuillez noter que l'appareil restera en mode de détection dans le sous-menu Jumeler un nouvel appareil.

### Afficher des informations sur un appareil connecté

Vous pouvez afficher des informations sur les appareils Bluetooth connectés au StellarTrek, comme leur adresse MAC ou le niveau de leur batterie. Pour afficher les informations d'un appareil, naviguez jusqu'à l’item Appareils connectés dans le menu Bluetooth et appuyez sur ***Confirmer***. Utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour naviguer jusqu'à l'appareil connecté de votre choix et appuyez sur ***Confirmer*** pour lire les informations de l'appareil.

## Wi-Fi

Pour configurer les paramètres Wi-Fi du StellarTrek, vous devez d'abord accéder au menu Wi-Fi :

* Appuyez sur la ***flèche bas*** et maintenez-la enfoncée pour accéder au menu des paramètres.
* Utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour accéder à l’item Wi-Fi et appuyez sur ***Confirmer***.

Le menu contient les items suivants :

* Wi-Fi activé/désactivé
* Afficher les informations de ce réseau
* Afficher les réseaux à proximité
* Afficher les réseaux sauvegardés
* Entrer un réseau manuellement

### Activer/Désactiver le Wi-Fi

Dans le menu Wi-Fi, utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour accéder à l’item Wi-Fi activé/désactivé. Appuyez sur ***Confirmer*** pour activer ou désactiver le Wi-Fi.

Veuillez noter qu'il est recommandé de désactiver le Wi-Fi pour préserver votre batterie si vous n'avez pas l'intention d'utiliser le Wi-Fi.

### Afficher les informations du réseau

Si vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi et que vous souhaitez connaître son état, utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour naviguer jusqu'à l’item Afficher les informations de ce réseau dans le menu des paramètres Wi-Fi. Le StellarTrek annoncera le nom du réseau et la qualité du signal. Appuyez sur ***Confirmer*** et le StellarTrek annoncera d'autres informations sur le réseau (SSID, intensité du signal, adresses MAC et IP, fréquence Wi-Fi).

### Afficher les réseaux à proximité

Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi, vous devez lancer un scan pour générer une liste de tous les routeurs Wi-Fi disponibles à portée de votre StellarTrek.

Dans le menu Wi-Fi, utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour naviguer jusqu'à l’item Afficher les réseaux à proximité et appuyez sur ***Confirmer***. Utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour parcourir les SSID de routeurs disponibles qui ont été trouvés. Appuyez sur ***Confirmer*** pour sélectionner le routeur auquel vous souhaitez vous connecter.

Vous serez ensuite invité à saisir le mot de passe du routeur choisi. Notez que les mots de passe sont sensibles à la casse. Vous pouvez basculer entre les majuscules, les minuscules et les chiffres. Reportez-vous à la [section 2.2 "Méthode de saisie de texte"](#_Text_Entry_Method) pour plus de détails sur la façon de saisir du texte avec le StellarTrek. Complétez votre saisie en cliquant sur le bouton ***Aller à***. En cas de succès, le SSID et le mot de passe du routeur seront ajoutés à votre liste de connexions configurées (routeurs) et la nouvelle connexion sera lancée.

### Afficher les réseaux sauvegardés

Après vous être connecté à un réseau Wi-Fi pour la première fois, vous n'aurez pas besoin de rechercher le réseau chaque fois que vous souhaiterez vous y connecter à nouveau.

Dans le menu Wi-Fi, utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour naviguer jusqu'à l’item Afficher les réseaux sauvegardés et appuyez sur ***Confirmer***. Le StellarTrek affichera une liste des réseaux mémorisés par votre appareil. Utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour parcourir la liste des réseaux. Si un réseau est disponible à portée de l'appareil, il sera annoncé. Appuyez sur ***Confirmer*** pour vous y connecter.

Si vous souhaitez vous déconnecter du réseau actuel, utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour y naviguer dans la liste. Utilisez les ***flèches haut*** et ***bas*** pour naviguer jusqu'à l’item Déconnecter et appuyez sur ***Confirmer***. Si vous souhaitez oublier le réseau actuel et le supprimer de la liste des réseaux enregistrés, utilisez les ***flèches haut*** et ***bas*** pour naviguer jusqu'à l’item Oublier et appuyez sur ***Confirmer***. Le réseau Wi-Fi sera toujours disponible dans la liste des réseaux disponibles après avoir été supprimé.

### Entrer un réseau manuellement

Si vous ne trouvez pas le réseau que vous recherchez dans le sous-menu Afficher les réseaux à proximité, ou si la liste des réseaux est trop longue pour être parcourue rapidement, vous pouvez le rechercher manuellement.

Dans le menu Wi-Fi, utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour naviguer jusqu'à l’item Entrer un réseau manuellement et appuyez sur ***Confirmer***. Vous serez invité à saisir le nom du réseau que vous recherchez.

Si le réseau est disponible, il sera annoncé par le StellarTrek. Appuyez sur ***Confirmer*** pour vous y connecter. Vous serez ensuite invité à saisir, dans l'ordre, le SSID, le type de sécurité, le mot de passe et la visibilité (caché ou non caché). Vous pouvez sauter un item en appuyant sur la ***flèche droite*** et revenir aux items précédents en appuyant sur la ***flèche gauche***. Appuyez sur ***Confirmer*** sur l’item Connecter pour enregistrer le réseau et vous y connecter.

## Installer & mettre à jour des cartes

Lorsque les bonnes cartes sont installées sur votre appareil, il est possible pour le GPS de localiser votre position courante sur ces cartes.

Veuillez noter que les cartes du StellarTrek étant très grandes et détaillées, un téléchargement direct sur l'appareil peut prendre plusieurs minutes par carte. Vous pouvez également utiliser le menu de sélection des cartes pour sélectionner et désélectionner les cartes dont vous avez besoin, ce qui vous aidera à gérer l'espace mémoire de votre appareil.

### Sélectionner et installer des cartes

Pour sélectionner les cartes, vous devez d'abord appuyer sur la ***flèche bas*** et la maintenir enfoncée pour accéder au menu Paramètres. Utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour naviguer jusqu'à l’item Gestion des cartes, puis appuyez sur ***Confirmer***.

Vous pouvez choisir d'ajouter ou de supprimer des cartes de la mémoire interne de votre StellarTrek. Si une carte est déjà installée, elle sera répertoriée comme « sélectionnée ». Si vous sélectionnez une carte qui n'est pas dans la mémoire de votre StellarTrek, l'appareil la téléchargera par Wi-Fi. Cela peut prendre plusieurs minutes.

Notez que vous ne pouvez pas installer de nouvelles cartes si l'appareil a besoin d'une mise à jour logicielle.

Les cartes sont divisées en niveaux : Continent, Pays, et les Régions incluses dans un pays, le cas échéant.

* Niveau 1 (Continents) : Le niveau Continents est le niveau de carte le plus général (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Afrique, Océanie, Moyen-Orient). Utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour faire défiler les cartes des continents disponibles, et appuyez sur ***Confirmer*** pour parcourir un continent.
* Niveau 2 (Pays) : Les cartes de chaque pays inclus dans un continent seront disponibles. Utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour faire défiler les cartes des Pays disponibles, puis appuyez sur ***Confirmer*** pour parcourir la carte d'un pays et sélectionner les cartes de certaines de ses régions ou provinces. Si vous souhaitez sélectionner un pays en entier, appuyez sur la ***flèche haut*** ou ***bas*** pour atteindre l’item Sélectionner et appuyez sur ***Confirmer***. Si vous souhaitez désélectionner une carte, appuyez sur la ***flèche haut*** ou ***bas*** pour atteindre l’item Désélectionner et appuyez sur ***Confirmer***. Appuyez sur ***Retour*** pour revenir à la liste des Continents.
* Niveau 3 (Régions) : Lorsqu'elles sont disponibles, les régions comprises dans le pays sélectionné sont indiquées après le nom du pays. Les régions correspondent souvent à des provinces ou des États. Le statut de la carte (« Sélectionné » ou « Non sélectionné ») vous sera annoncé. Utilisez la ***flèche gauche*** ou ***droite*** jusqu'à ce que la région souhaitée soit annoncée. Le StellarTrek annoncera le nom de la région et le nouvel état de la sélection (« Sélectionné » ou « Non sélectionné »). Appuyez sur le bouton ***Confirmer*** pour sélectionner/désélectionner la région. Appuyez sur le bouton ***Retour*** pour revenir à la liste des pays.

Lorsque vous avez terminé de sélectionner vos cartes, appuyez sur le bouton ***Aller à*** pour accepter vos modifications ou sur le bouton ***Retour*** pour les ignorer et quitter le menu. L’appareil décrira les changements qui seront effectués, y compris l’espace requis ou qui sera libéré et vous demandera une confirmation. Après avoir appuyé sur le bouton ***Confirmer***, les cartes nouvellement sélectionnées seront installées, tandis que les cartes non sélectionnées seront supprimées, libérant ainsi de la mémoire interne. Lorsque l’installation des cartes sera terminé, vous serez invité à redémarrer votre appareil. Appuyez sur le bouton Confirmer pour procéder.

Veuillez noter que si une carte doit être mise à jour, elle le sera automatiquement lorsque l'appareil procédera à une mise à jour logicielle (voir la [section 6 "Mise à jour du StellarTrek"](#_Updating_the_StellarTrek) pour plus de détails).

### Installer des cartes sans connexion Internet (hors-ligne)

Le StellarTrek vous permet d’installer des cartes même lorsque l’appareil n’est pas connecté à Internet. Pour y arriver, il vous faut une clé USB-C sur laquelle vous chargerez vos cartes.

Notez que nous recommandons l’installation des cartes via un réseau Wi-Fi puisque cela vous permet de vous assurer d’avoir en main les cartes les plus récentes. L’installation de cartes hors-ligne peut se faire à tout moment, y compris avant de configurer votre appareil.

Pour installer des cartes hors-ligne :

* Téléchargez vos cartes à partir de l’adresse Web suivante : <https://support.humanware.com/>
* Téléchargez les fichiers de vos cartes (.hwmap) sur votre ordinateur puis copiez ces fichiers à la racine de votre clé USB-C. Veuillez noter que votre clé USB-C doit être formattée en FAT32.
* Il est préférable d’éteindre l’appareil avant d’insérer votre clé USB-C. Insérez votre clé USB-C dans le port USB de votre appareil.
* Rallumez l’appareil s’il était éteint.
* Le système vous annonce : « Vérification du stockage externe. Des cartes ont été détectées sur un disque externe. Voulez-vous procéder à l’installation? Cette étape supprimera toutes les cartes déjà installées sur l’appareil.»
* Appuyez sur Confirmer pour procéder ou sur toute autre touche pour annuler.
* Veuillez noter que si la touche Confirmer n’est pas pressée dans les 10 secondes suivant l’émission du message, le processus d’installation de cartes sera annulé et vous devrez débrancher puis rebrancher votre clé USB-C pour recommencer.
* Après avoir appuyé sur la touche Confirmer, le système vous annonce qu’il prépare l’installation des cartes et vérifie l’intégrité des fichiers. Pour chaque carte, la progression de l’installation est annoncée sous forme de pourcentage. Le système annonce également « installation de la carte X sur Y », où X représente le numéro de la carte en cours de copie et Y, le nombre total de cartes. Lorsque les données de chaque carte sont prêtes à être copiées sur l’appareil, le système vous indique également le pays ou la région de la carte.
* Veuillez noter que le système installe toujours la carte la plus volumineuse en premier, puis la deuxième plus volumineuse en deuxième, et ainsi de suite. Si l’espace de stockage interne est insuffisant pour l’installation de toutes les cartes, le système vous annonce, lorsqu’il n’est plus en mesure d’installer de nouvelles cartes, l’espace disponible sur l’appareil, la grandeur totale des cartes et vous indique que l’espace est insuffisant. Exemple : vous souhaitez installer 7 cartes mais l’espace disponible dans votre appareil ne vous permet que d’en installer 3, le résultat étant 3 cartes complètement installées et 4 cartes ne l’étant pas.
* Lorsque l’installation est terminée, le système vous demande d’appuyer sur la touche Confirmer pour éteindre votre appareil. Appuyez sur la touche Confirmer et votre appareil s’éteindra.
* Retirez votre clé USB-C après l’extinction de l’appareil.
* IMPORTANT : Vous devez retirer votre clé USB-C après que l’installation des cartes hors-ligne soit terminée. Sinon, l’installation des cartes reprendra lorsque vous rallumerez votre appareil.
* Pour utiliser vos cartes nouvellement installées, rallumez votre appareil.

## Exporter la configuration de l’appareil

Vous pouvez exporter la configuration de l’appareil. Pour ce faire :

* Appuyez sur la flèche bas et maintenez-la enfoncée pour accéder aux paramètres.
* À l’aide des flèches gauche et droite, naviguez jusqu’à l’option « Données personnelles » puis appuyez sur le bouton Confirmer.
* À l’aide des flèches gauche et droite, naviguez jusqu’à l’élément « Exporter la configuration de l’appareil » puis appuyez sur Confirmer.
* Un fichier contenant la configuration exportée sera créée et stockée dans la mémoire interne et le système vous indiquera que l’exportation est complétée.
* Vous retournerez ensuite dans le menu des données personnelles.

Pour récupérer ce fichier, veuillez brancher votre appareil à un ordinateur, ce qui vous permettra d’accéder aux fichiers présents dans la mémoire interne. Ce fichier est identifié comme suit : St-numérodesérie-versiondusystème.hwp. Le numéro de série est spécifique à votre appareil, et la version du système correspond à celle installée sur votre appareil au moment de l’exportation. Vous pouvez conserver ce fichier afin de l’importer éventuellement dans un autre appareil ou dans ce même appareil après un retour aux paramètres d’usine ou une réparation par exemple, mais vous ne pouvez pas lire ce fichier sur votre ordinateur.

## Importer la configuration de l’appareil

Vous pouvez utiliser un fichier de configuration pour configurer votre appareil. Ce fichier vous permet, par exemple, d’importer vos réseaux Wi-Fi ou vos paramètres régionaux (mètres, pieds, etc.). Veuillez noter qu’une connexion Internet est nécessaire pour importer certaines configurations, notamment les voix. Pour ce faire :

* Branchez votre appareil à un ordinateur.
* Sur votre ordinateur, retrouvez le fichier de configuration précédemment exporté que vous souhaitez importer sur cet appareil et copiez-le sur votre appareil, dans le dossier suivant : Stellartrek\Stockage interne partagé\StellarTrek.
* Appuyez sur la flèche bas et maintenez-la enfoncée pour accéder aux paramètres.
* À l’aide des flèches gauche et droite, naviguez jusqu’à l’élément « Données personnelles » et appuyez sur Confirmer.
* À l’aide des flèches gauche et droite, naviguez jusqu’à l’élément « Importer la configuration de l’appareil » et appuyez sur Confirmer.
* Votre appareil procédera à l’importation. Si votre appareil est connecté au Wi-Fi, une vérification des mises à jour sera faite.
* Un message vous informera que l’importation de la configuration est complétée. Par la suite, vous retournerez au menu des données personnelles.

## Heure & État de l'appareil

Dès que la position GPS de votre appareil est connue, le StellarTrek configure l'heure automatiquement.

Si vous souhaitez connaître l'heure, ainsi que le niveau de la batterie et la qualité du signal GPS, vous pouvez le faire en effectuant un double-appui sur la ***flèche vers le bas***.

Il est également possible de changer le format de l'heure, de 24 heures à 12 heures, ou vice-versa, en procédant comme suit :

* Dans le menu des paramètres, utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour accéder à l’item Système et appuyez sur ***Confirmer***.
* Utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour accéder à l’item Paramètres régionaux et appuyez sur ***Confirmer***.
* Dans le menu Paramètres régionaux, utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour accéder à l’item Format de l'heure.
* Appuyez sur ***Confirmer*** pour changer le format de l’heure de l'appareil.

## Mise à jour logicielle

L’item Mise à jour du logiciel du menu Système vérifie chaque semaine si une nouvelle mise à jour est disponible. Il est également possible de vérifier manuellement si une nouvelle mise à jour est disponible au téléchargement. Pour mettre à jour votre StellarTrek, vous devez d'abord disposer d'une connexion active à Internet en utilisant le Wi-Fi intégré. Notez que vous devez connecter le StellarTrek à une prise de courant avec l'adaptateur secteur ou que la batterie de votre appareil doit être chargée à au moins 20% pour que la mise à jour soit effectuée.

Consultez la [section 6 "Mise à jour logicielle du StellarTrek"](#_Updating_the_StellarTrek) pour plus de détails sur la mise à jour logicielle du StellarTrek.

## Temps d’arrêt de l’appareil en mode veille

Vous pouvez configurer votre StellarTrek pour qu’il s’éteigne automatiquement après une période donnée. Pour ce faire :

* Appuyez sur la flèche bas et maintenez-la enfoncée pour accéder aux paramètres.
* À l’aide des flèches gauche et droite, naviguez jusqu’à l’item « Système », puis appuyez sur Confirmer.
* Dans le menu Système, naviguez à l’aide des flèches gauche et droite jusqu’à l’élément « Temps d’arrêt de l’appareil en mode veille », puis appuyez sur Confirmer.
* Dans le menu « Temps d’arrêt de l’appareil en mode veille », vous pourrez choisir entre 30 minutes, une heure, 2 heures, 4 heures et jamais, qui est l’option par défaut. À l’aide des flèches gauche et droite, rendez-vous à l’option désirée et appuyez sur Confirmer.
* Pour utiliser cette option, appuyez sur le bouton d’alimentation pour être en mode veille. Si vous n’appuyez pas de nouveau sur le bouton d’alimentation pour réveiller l’appareil durant la période prédéterminée, votre appareil s’éteindra à la fin de la période. Si vous appuyez sur le bouton d’alimentation pendant ce temps, votre appareil sera réveillé et pour activer le décompte de nouveau, vous devrez appuyer de nouveau sur le bouton d’alimentation pour le remettre en veille, déclenchant ainsi de nouveau le décompte à partir de zéro. Votre appareil s’éteindra à la fin de la période prédéterminée.

## Retour aux paramètres d'usine

Si vous souhaitez annuler toutes vos personnalisations sur l'appareil et effacer toutes vos données, y compris les cartes, vous pouvez le faire en effectuant une réinitialisation aux paramètres d'usine. Cela effacera tous les paramètres utilisateur et restaurera l'application à la version système.

Pour effectuer un retour aux paramètres d'usine :

* Dans le menu des paramètres, utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour accéder à l’item Système et appuyez sur ***Confirmer***.
* Dans le menu Système, utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour accéder à l’item Retour aux paramètres d'usine et appuyez sur ***Confirmer***.
* Le StellarTrek demandera : **« Êtes-vous certain de vouloir revenir aux paramètres d'usine pour cet appareil? »**.
* Appuyez sur ***Confirmer*** pour effectuer le retour aux paramètres d’usine.

# GPS – Mode orientation

## Description générale

Le StellarTrek a été conçu avant tout comme un outil d’orientation pour vous aider à trouver votre chemin. Le StellarTrek repère votre position grâce au système de positionnement global (GPS) et la met en relation avec les cartes numériques de votre région. Vous pouvez enregistrer vos routes tout en les parcourant. Le StellarTrek fournit ensuite des instructions étape par étape sur la façon de les parcourir. Avec StellarTrek, vous pouvez explorer votre environnement et laisser l’appareil annoncer les informations sur les rues au fur et à mesure que vous les rencontrez.

Après avoir chargé votre StellarTrek et l'avoir allumé pour la première fois, vous devez vous connecter au réseau Wi-Fi de votre domicile, si celui-ci est disponible. La connexion au réseau Wi-Fi garantit que vous utilisez la dernière version du logiciel StellarTrek et permet à ce dernier de télécharger les informations GPS par satellite mises à jour avant que vous ne sortiez naviguer. Le fait d'avoir téléchargé les dernières informations GPS par satellite à l'avance accélère considérablement le temps d'acquisition du GPS lorsque vous sortez. Notez qu'aucune carte n'est installée lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois; il faut les télécharger (voir la [section 2.5 "Installer & Mettre à jour des cartes"](#_Updating_maps_2) pour plus de détails).

Au premier démarrage de l'appareil, le StellarTrek peut avoir besoin d'un certain temps pour obtenir une couverture satellite GPS. Cela est dû au fait que l'appareil télécharge les données satellitaires et apprend où vous vous trouvez sur le globe. Une fois la connexion aux satellites établie, votre position est mémorisée pendant trois jours. Ainsi, si vous utilisez votre StellarTrek régulièrement, vous obtiendrez toujours une réception satellite dans un délai moyen de 5 à 30 secondes.

Il est recommandé de se connecter fréquemment au Wi-Fi pour s'assurer que les dernières données satellites sont mises à jour.

***Avertissements :*** *Le système StellarTrek est conçu comme un outil d’orientation uniquement et ne doit, à aucun moment, être utilisé comme seule aide lors d'un déplacement. Lorsque vous utilisez le StellarTrek, vous devez toujours être vigilant, rester sur le qui-vive et prêter attention à votre environnement immédiat. Une aide à la mobilité conventionnelle, comme une canne blanche ou un chien guide, doit également être utilisée. Le StellarTrek n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil de mobilité en solo, mais avec d'autres formes d'outils de mobilité, comme mentionné précédemment. Il vous incombe d'utiliser cet appareil avec prudence. N'utilisez pas d'écouteurs lorsque vous marchez dans la rue.* *N'utilisez pas le StellarTrek comme un GPS de voiture.*

La précision des informations de localisation GPS pour les produits commerciaux tels que le StellarTrek est actuellement de plus ou moins 5 mètres (15 pieds). Toutefois, cela peut varier en fonction d'un certain nombre de facteurs, notamment :

* Quelle est la clarté de la vue du ciel dont dispose le récepteur GPS?
* Y a-t-il des obstructions qui bloquent les signaux, comme de grands bâtiments ou des surplombs?
* La position des satellites suivis : au-dessus de la tête, à l'horizon ou quelque part entre les deux.
* Combien de satellites sont suivis?
* Y a-t-il une couverture nuageuse ou des lignes électriques aériennes?
* À quelle vitesse l'utilisateur se déplace-t-il?

**Note** : *Le StellarTrek utilise les constellations suivantes : GPS, GLONASS, Galileo et Beidou, ce qui permet une utilisation optimale de l'appareil en fonction de votre emplacement.*

### Cartes installées sur votre appareil

Le système GPS utilise des cartes électroniques pour fournir des informations détaillées et pratiques sur tous les noms de rues et les plages d'adresses pour les zones urbaines, ainsi que sur les points d'intérêt tels que les banques, les restaurants, les pharmacies.

Il est également possible de mettre à jour ou d'installer de nouvelles cartes sur votre appareil. Veuillez vous reporter à la [section 2.5 "Installer & Mettre à jour des cartes"](#_Updating_maps_2) de ce guide d'utilisation.

### Points de repère

Les points de repère sont des endroits particuliers le long de vos trajets qui méritent d'être marqués comme des points de référence (la boîte aux lettres au coin de la rue où vous devez tourner), des endroits à éviter (plante en pot sur le trottoir) ou un endroit où vous allez (épicerie). Lorsque vous créez un point de repère, vous devez lui attribuer un nom. Vous pouvez créer un enregistrement vocal pour un nombre illimité de points de repère. Notez que vous pouvez renommer tout point de repère à un moment ultérieur. Un point de repère sera annoncé lorsque l'utilisateur passera à proximité, que ce soit à pied ou en véhicule.

Les lieux que vous considérez comme des destinations possibles dans vos déplacements habituels, tels que votre domicile, le domicile d'un ami, votre pharmacie ou votre restaurant préféré, peuvent être définis comme des points de repère. Vous pouvez alors demander au StellarTrek de vous fournir des instructions de guidage depuis votre position actuelle jusqu'au point de repère sélectionné.

### Points d’intérêt

Les points d'intérêt sont des informations disponibles dans le commerce, telles que les restaurants, les hôpitaux, les banques, les gares, incluses dans les cartes. Ces informations sont traitées conjointement avec les cartes déjà incluses dans votre appareil. Notez que les points d'intérêt ne sont pas automatiquement annoncés lors des déplacements en véhicule. Seuls les points de repère sont signalés.

### Unités de distance

Il est possible de modifier les unités de distance dans lesquelles vous souhaitez naviguer. Pour cela, allez dans le menu Paramètres en appuyant sur la ***flèche bas*** et en la maintenant enfoncée. Ensuite, utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour atteindre l'item Système et appuyez sur ***Confirmer***. Dans le sous-menu Système, utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour atteindre l’item Paramètres régionaux et appuyez sur ***Confirmer***.

Dans le sous-menu Paramètres régionaux, utilisez les ***flèches Gauche*** et ***Droite*** jusqu'à ce que vous atteigniez l’item Système de distance et appuyez sur ***Confirmer***.

Utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour faire défiler les options et appuyez sur ***Confirmer*** pour effectuer votre sélection. Les paramètres des unités de distance sont les suivants :

* Kilomètres et mètres
* Miles et pieds
* Miles et verges

## Utilisation du GPS

Par défaut, le StellarTrek est en mode Explorer. Lorsque vous allumez l'appareil, la connexion est établie et le StellarTrek annonce votre position actuelle et tente de trouver des noms de rues et des points de repère. Votre StellarTrek est prêt à être utilisé. Si la connexion ne peut être établie ou si elle est perdue en cours de route, déplacez-vous vers un autre endroit offrant une vue dégagée du ciel. Notez que cette étape peut prendre quelques minutes la première fois que vous utilisez votre StellarTrek.

### Rafraîchir le positionnement

Il arrive parfois que le StellarTrek ne soit pas en mesure de situer correctement l'utilisateur. Cela peut se produire, par exemple, dans un environnement entouré de hauts bâtiments ou d'arbres denses. Dans de telles situations, il peut être utile de réinitialiser la position GPS pour une navigation plus précise.

Pour réinitialiser la position GPS :

* Accédez au menu Paramètres en appuyant sur la ***flèche bas*** et en la maintenant enfoncée.
* Ensuite, utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** jusqu'à ce que vous atteignez l'item Système et appuyez sur ***Confirmer***.
* Dans le sous-menu Système, utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** jusqu'à ce que vous atteigniez l’item Rafraîchir le positionnement et appuyez sur ***Confirmer***.

Lorsque vous sélectionnez cette option, l'appareil rafraîchit automatiquement sa position et annonce le message **« La position a été rafraîchie. Recherche de satellites en cours »**.

### Mise à jour de la position des satellites GPS

Bien que le StellarTrek mette automatiquement et régulièrement à jour les positions des satellites pour une période de trois jours, il est possible de mettre à jour manuellement les informations des éphémérides des satellites pour obtenir une précision GPS optimale pour une période de deux semaines.

Pour mettre à jour manuellement la position des satellites GPS :

* Vous devez vous assurer que vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi.
* Accédez au menu Paramètres en appuyant sur la ***flèche bas*** et en la maintenant enfoncée.
* Ensuite, utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** jusqu'à ce que vous atteigniez l’item Système et appuyez sur ***Confirmer***.
* Dans le sous-menu Système, utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** jusqu'à ce que vous atteigniez l’item Mise à jour de la position des satellites GPS et appuyez sur ***Confirmer***.

Après avoir sélectionné cette option, l'appareil annonce le message **« Mise à jour réussie »**. Notez que vous devrez peut-être attendre jusqu'à 2 minutes pour que la position des satellites GPS soit mise à jour sur votre StellarTrek.

### Podomètre

Lorsque vous vous trouvez en mode piéton, vous pourriez considérer qu’il est très utile de savoir la distance que vous avez marché jusqu’à maintenant. Pour ce faire, le StellarTrek est équipé d’un podomètre.

Pour activer cette fonctionnalité, appuyez sur la flèche bas et maintenez-la enfoncée pour accéder aux paramètres. À l’aide des flèches gauche et droite, naviguez jusqu’à l’option « Podomètre » et appuyez sur la touche Confirmer pour l’activer. Un message indiquant « Podomètre activé » sera entendu et vous retournerez au mode Explorer. Veuillez noter qu’au démarrage du StellarTrek, le podomètre sera désactivé par défaut et vous devrez activer manuellement cette fonctionnalité pour pouvoir l’utiliser. Veuillez également noter que vous pouvez désactiver manuellement cette fonctionnalité en appuyant sur la flèche bas et en la maintenant enfoncée, puis en navigant à l’aide des fèches gauche et droite jusqu’à atteindre l’option « Podomètre » puis en appuyant sur le bouton Confirmer, ce qui va désactiver le podomètre s’il était activé. Vous retournerez alors au mode Explorer.

Pour lire les informations du podomètre, appuyez sur la flèche bas pour activer le menu Info, puis naviguez avec les flèches gauche et droite jusqu’à entendre « informations du podomètre », suivi du temps de marche et de la distance parcourue. Le décompte débutera aussitôt que le podomètre aura été activé et qu’un signal GPS aura été détecté. S’il n’y a pas de signal GPS lorsque le podomètre est activé, un message vous indiquera que le podomètre est activé mais en attente d’un signal GPS. De plus, le décompte sera mis en pause lorsque le StellarTrek basculera en mode motorisé. Un message vous indiquant que le podomètre a été mis en pause, en attente du mode piéton, sera entendu. Lorsque le StellarTrek retournera en mode piéton, le podomètre se remettra en marche et continuera le calcul de la distance de marche parcourue, à partir de la mesure atteinte lorsque le podomètre avait été mis en pause. Finalement, si à un moment donné vous désactivez manuellement le podomètre et le réactivez plus tard, le calcul de la distance de marche parcourue recommencera de zéro, même si d’autres mesures de la distance de marche parcourue avaient été prises plus tôt dans la même session. À tout moment, vous pouvez accéder au statut du podomètre en appuyant sur la flèche bas pour accéder au menu Info puis en navigant à l’aide des flèches gauche et droite jusqu’à ce que vous entendiez « podomètre » suivi de son statut puis de l’information appropriée.

Note : veuillez considérer la mesure de la distance de marche parcourue avec prudence. En effet, la précision du signal GPS peut fluctuer durant votre marche et de mesures erronées pourraient donc être affichées. De plus, lorsque vous montez à bord d’un véhicule, il faut plusieurs secondes pour que votre appareil bascule du mode piéton au mode motorisé. Les mesures indiquées pourraient donc être surestimées parce que le podomètre continuera de prendre des mesures jusqu’à ce que la bascule soit complétée, et à ce moment seulement, le podomètre se mettra en pause. Pour éviter cette situation, lorsque vous montez à bord d’un véhicule, désactivez manuellement le podomètre ou forcez le mode de guidage pour qu’il soit paramétré au mode motorisé.

## Transport du StellarTrek

Pour votre sécurité, il est recommandé de ne pas utiliser d’écouteurs lorsque vous marchez dans la rue.

Dans les zones à forte circulation ou lorsque le bruit ambiant rend l'audition du haut-parleur interne difficile, il est recommandé d'arrêter de marcher et d'utiliser les écouteurs pour écouter une instruction spécifique.

Il est recommandé d'utiliser la lanière fournie et de maintenir l’appareil dans son étui de ceinture pour transporter le StellarTrek afin d'éviter toute chute accidentelle.

## Exploration

Par défaut, le StellarTrek est en mode Explorer, ce qui signifie qu'il est conçu pour explorer votre environnement extérieur. Que vous marchiez dans une rue ou dans une zone ouverte (comme un parc ou un stationnement) ou même que vous vous déplaciez en véhicule, l'outil GPS fournira des informations en temps réel sur votre position et la direction dans laquelle vous vous dirigez.

Notez qu'à partir de n'importe quel endroit de l'appareil, vous pouvez toujours revenir au mode Explorer en appuyant sur le bouton ***Retour*** et en le maintenant enfoncé.

### Informations fournies lors de l'exploration des environs

Que vous soyez à pied ou en véhicule, le StellarTrek vous fournira des informations en temps réel. Le passage de la marche à pied au déplacement en véhicule se fait automatiquement en évaluant la vitesse de déplacement. Comme la vitesse des déplacements en véhicule ne permet pas d'atteindre l'étendue des détails parlés lors de la marche, le StellarTrek adaptera la verbosité et la fréquence de cartographie à votre mode de déplacement.

Note : vous pouvez forcer le StellarTrek à utiliser le mode piéton ou le mode motorisé dans le menu des modes de guidage en appuyant sur la flèche gauche et en la maintenant enfoncée. À l’aide des flèches gauche et droite, naviguez jusqu’au mode de guidage souhaité et appuyez sur la touche Confirmer pour le sélectionner.

Le choix fait dans ce menu demeurera jusqu’au prochain redémarrage de l’appareil, après quoi, le mode de guidage sera réinitialisé à sa valeur par défaut.

* Adresse et rue : vous serez informé du nom de la rue ou du quartier où vous vous trouvez. Lorsque vous voyagez dans des espaces ouverts, le StellarTrek vous indique également le nom de la rue la plus proche devant vous, à mesure qu'elle se rapproche.
* Lorsque la base de données cartographiques ne contient pas de nom pour une rue spécifique, le StellarTrek annonce « Rue sans nom », « Jonction » ou « Rampe d’accès ».
* Prochaine intersection : L'utilisateur est informé à l'approche d'une intersection. Lors d'un déplacement piéton, le StellarTrek vous informe du nom de la rue de croisement et fournit des détails sur toutes les voies incluses. Le StellarTrek annonce d'abord le type d'intersection (intersection à 2, 3, 4 branches ou plus), et le nom de la rue actuelle suivi du nom de la rue transversale. L'intersection est décomposée et chaque segment qui la compose est nommé dans le sens des aiguilles d'une montre. Par exemple, en marchant sur la rue Principale, vous rencontrez un carrefour à 3 branches où la rue du Parc croise la rue Principale sur votre gauche uniquement. Le StellarTrek annoncera le message suivant : « Intersection à 3 branches. Rue Principale croisant Rue du Parc à votre gauche ». Lors d'un déplacement en véhicule, le StellarTrek annoncera uniquement la première rue qui traverse, en partant de la droite vers la gauche. Pour les déplacements pédestres, le StellarTrek émettra un bip sonore pour indiquer la détection de l'intersection.
* Feux de circulation : lorsqu’il y a un feu de circulation à une intersection, l’appareil l’indiquera lorsque vous approcherez de l’intersection. Par exemple, si on retrouve un feu de circulation à l’intersection de la rue Principale et de la rue du Parc, le StellarTrek vous annoncera : « Intersection à 3 branches avec feu de circulation. Rue Principale croisant rue du Parc à votre gauche. » Veuillez s’il-vous-plaît utiliser cette information avec prudence, parce qu’on y indique seulement la présence d’un feu de circulation. Cela ne vous permettra pas de savoir ni les segments sur lesquels s’applique ce feu de circulation, ni ne vous indiquera le bon moment pour traverser ou le temps dont vous disposerez pour ce faire. Il pourrait aussi arriver que les informations fournies par la base de données soient inexactes puisqu’elles doivent pouvoir être consultées hors-ligne. Certaines intersections comportant des feux de circulation ne sont pas indiquées et au contraire, certaines intersections pourraient être identifiées comme comportant des feux de circulation alors que ce n’est pas le cas. Soyez toujours prudents, utilisez vos habiletés en orientation et mobilité et restez toujours alertes à votre environnement.
* Panneaux d’arrêt : lorsqu’on retrouve un panneau d’arrêt à une intersection, le StellarTrek peut vous l’indiquer, étant donné que cette information figure sur les cartes. L’information concernant le panneau d’arrêt est toujours données suivant tout juste le nom de la rue associée. Par exemple, si on retrouve un panneau d’arrêt sur la rue Principale, le StellarTrek indiquera : « Intersection à 3 branches. Rue Principale avec panneau d’arrêt croisant rue du Parc. » Si le panneau d’arrêt se trouve plutôt sur la rue du Parc, le StellarTrek annoncera : « Intersection à 3 branches. Rue Principale croisant rue du Parc avec panneau d’arrêt. » Comme pour les feux de circulation, l’information concernant les panneaux d’arrêt doit être considérée avec prudence, puisque ces informations pourraient être inexactes.
* Points de repère : L'utilisateur sera informé lorsqu'il s'approchera à moins de 10 mètres d'un point de repère ou d'un point d'intérêt (si activé). Il sera identifié par son nom. Veuillez noter qu’en mode motorisé, seulement les points de repères seront annoncés.
* Arrêts d’autobus : nous avons accès à une base de données répertoriant les arrêts d’autobus présents au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Si vous résidez dans l’un de ces pays, lorsque vous passerez près d’un arrêt d’autobus, cet arrêt d’autobus sera identifié par un son différent du son utilisé pour les points de repères, suivi du numéro de circuit d’autobus s’arrêtant à cet endroit. Si plus d’un circuit d’autobus s’arrête à cet endroit, le son des arrêts d’autobus sera émis, suivi de la liste des numéros de circuits d’autobus passant à cet endroit. L’information concernant les arrêts d’autobus se trouve également dans la liste « Aux alentours », que vous pouvez atteindre en appuyant sur la touche « Où suis-je? » et en la maintenant enfoncée. Vous les retrouverez dans la liste des points d’intérêts, présentés de la même façon que tous les autres points d’intérêts. Si vous souhaitez ajouter certains arrêts d’autobus à votre liste de points de repères, vous pouvez le faire de la même façon que vous le feriez pour l’ajout de n’importe quel point d’intérêt à votre liste de points de repères. Veuillez consulter la [section 3.6.1 "Enregistrer un point d'intérêt comme un point de repère"](#_Enregistrer_un_point) pour en savoir plus.
* Si le podomètre est activé (voir la [section 3.2.3 « Podomètre »](#_Podomètre)), lorsque vous marchez et qu’un signal GPS aura été trouvé, vous obtiendrez l’information concernant la distance de marche parcourue. Appuyez sur la flèche bas, puis, à l’aide des flèches gauche et droite, vous atteindrez l’information concernant la distance de marche parcourue et la durée de la marche. Le podomètre sera mis sur pause si votre appareil bascule en mode motorisé ou si la position du GPS est perdue.
* Si l’annonce des voix cyclables et pédestres est activée dans les paramètres (voir la [section 5 concernant les paramètres](#_Settings_Menu) pour plus d’informations), cela vous permettra de détecter les voix cyclables et pédestres le long de votre itinéraire.

### Forcer le mode de guidage à utiliser

Lorsque vous utilisez le StellarTrek en mode Explorer, l’appareil est en mode de guidage automatique par défaut. Basculer du mode piéton au mode motorisé se fait automatiquement en évaluant la vitesse de votre déplacement. Il faut 2 minutes pour basculer automatiquement du mode piéton au mode motorisé lorsque le mode de guidage « automatique » est sélectionné.

Vous pourriez avoir besoin de basculer rapidement votre mode de guidage, par exemple si vous descendez d’un véhicule.

Pour forcer un mode de guidage :

* Appuyez sur la flèche gauche et maintenez-la enfoncée pour accéder au menu des modes de guidage.
* Utilisez les flèches gauche et droite pour naviguer jusqu’au mode de guidage souhaité, puis appuyez sur la touche Confirmer. Le nouveau mode de guidage sera annoncé par l’appareil et vous retournerez ensuite au menu Explorer.

Note : Le choix fait dans ce menu demeurera jusqu’au prochain redémarrage de l’appareil, après quoi le mode de guidage sera réinitialisé à sa valeur par défaut.

## Information sur demande

### Où suis-je?

Pour obtenir votre position actuelle, appuyez sur le bouton ***Où suis-je?***.

Le StellarTrek fournit l'état de la route, le cap, la rue et le numéro civique, la prochaine instruction si vous êtes guidé et la prochaine intersection si vous n'êtes pas guidé. Lorsque vous voyagez en véhicule, StellarTrek fournit également le nom de la ville.

Remarque : Si vous êtes à moins de 10 mètres (30 pieds) d'une intersection, vous êtes considéré comme étant dans une zone de transit. Dans cette zone, StellarTrek ne fournit pas de description de la prochaine intersection car vous n'êtes pas déjà engagé dans la rue à venir.

### Aux alentours

Appuyez sur le bouton ***Où suis-je?*** et maintenez-le enfoncé pour activer la fonction Aux alentours. Lorsque vous vous déplacez dans les rues, les points d'intérêt et les points de repère trouvés près de vous seront annoncés. En Mode pédestre, tous les points d'intérêt situés dans un rayon de 200 mètres (600 pieds) le long du réseau routier seront annoncés, tandis qu'en Mode véhicule, la portée va jusqu'à 500 mètres (1500 pieds). Veuillez noter qu’en mode motorisé, seulement les points de repères sont annoncés. Le StellarTrek vous indiquera également si les points d'intérêt sont situés à gauche ou à droite de votre position actuelle. Lorsque vous voyagez dans des espaces ouverts, les points de repère trouvés dans la portée par défaut de 100 mètres seront annoncés.

Lorsque vous vous trouvez dans la liste « aux alentours », utilisez les ***flèches*** pour parcourir la liste et vous faire une idée des points de repère situés à proximité. Appuyez sur ***Confirmer*** sur n'importe quel point de repère pour commencer une route pédestre et recevoir des instructions sur la façon de s'y rendre. Si vous souhaitez démarrer la route en mode motorisé, utilisez la ***flèche haut*** ou ***bas*** pour sélectionner l’item Mode véhicule et appuyez sur ***Confirmer***. Si vous souhaitez simplement naviguer sur la carte à partir de cet endroit, utilisez la ***flèche haut*** ou ***bas*** pour sélectionner l’item Entrer dans le mode de navigation de la carte et appuyez sur ***Confirmer***.

#### Filtres de points d’intérêts

Vous pouvez filtrer les catégories de points d’intérêts affichés dans la liste Aux alentours. Cette option se trouve dans les Paramètres, puis dans le menu Système, puis dans le sous-menu Annonces et rétroaction. Dans ce sous-menu, toutes les catégories de points d’intérêts sont activées par défaut. Appuyez sur la touche Confirmer pour désactiver l’une ou plusieurs de ces catégories. Si vous appuyez sur Confirmer sur l’option « Réinitialiser par défaut », cela restaurera les catégories de points d’intérêts à leur paramètre par défaut et toutes les catégories de points d’intérêts seront alors activées. Veuillez noter que tout changement dans ces paramètres affecte également l’information donnée lorsque vous marchez.

#### Rapporter un point d’intérêt invalide

Il peut arriver qu’un point d’intérêt, présent sur la carte, est inexact ou inexistant. Vous pouvez rapporter ce point d’intérêt à HumanWare. Après que cette action aura été faite, vous ne verrez plus ce point d’intérêt sur votre appareil, du moins jusqu’à un retour aux paramètres d’usine. De plus, ce point d’intérêt sera rapporté à Here, qui effacera éventuellement ce point d’intérêt de leurs cartes. Voici les étapes pour rapporter un point d’intérêt invalide.

* Dans la liste « aux alentours », naviguez à l’aide des flèches gauche et droite jusqu’à ce que vous atteigniez le point d’intérêt que vous souhaitez rapporter.
* Lorsque vous serez positionné sur le point d’intérêt que vous souhaitez rapporter, naviguez à l’aide de la flèche bas jusqu’à l’option « Rapporter le point d’intérêt » et appuyez sur la touche Confirmer. Un message vous demandera si vous êtes sûr de vouloir rapporter ce point d’intérêt. Appuyez sur la touche Confirmer pour procéder.
* Un message vous indiquera que le point d’intérêt a bien été rapporté, et vous retournerez alors à la liste « aux alentours ».
* Si votre appareil n’est pas connecté au Wi-Fi lorsque vous rapporterez ce point d’intérêt, un message vous indiquera que le point d’intérêt sera rapporté à HumanWare lorsque votre appareil sera connecté à un réseau Wi-Fi. Lorsque vous serez connecté à Internet, un message indiquant que les points d’intérêts rapportés ont été envoyés sera entendu.

#### Restaurer les points d’intérêts rapportés

Vous pouvez également restaurer les points d’intérêts précédemment rapportés. Cela peut être utile si vous avez rapporté un point d’intérêt en pensant que ce point d’intérêt était invalide, mais qu’il est valide en réalité. Pour ce faire :

* Appuyez sur la flèche bas et maintenez-la enfoncée pour accéder au menu des paramètres.
* À l’aide des flèches gauche et droite, naviguez jusqu’à l’option « Données personnelles » et appuyez sur la touche Confirmer.
* À l’aide des flèches gauche et droite, naviguez jusqu’à l’option « Restaurer les points d’intérêt » puis appuyez sur la touche Confirmer.
* Un message indiquant que les points d’intérêt ont été restaurés avec succès sera entendu.

#### Recherche étendue

Lorsque vous utilisez les flèches pour parcourir la liste des points de repère et des points d'intérêt, vous trouverez à la fin un item appelé Recherche étendue. Appuyez sur ***Confirmer*** pour le sélectionner. Ensuite, utilisez les ***flèches gauche*** ou ***droite*** pour effectuer une recherche par catégorie ou par nom.

##### Recherche par catégorie

Si vous avez choisi la recherche par catégorie, vous pourrez affiner votre recherche en sélectionnant une catégorie parmi la liste. Une fois encore, utilisez les ***flèches*** pour parcourir la liste des items trouvés et sélectionnez une destination. Appuyez sur ***Confirmer*** pour commencer une route pédestre. Si vous souhaitez démarrer la route en Mode véhicule, utilisez la ***flèche haut*** ou ***bas*** pour sélectionner l’item Mode véhicule et appuyez sur ***Confirmer***.

La liste des catégories est la suivante :

* « Toutes les catégories »
* « Points de repère »
* « Transport »
* « Restaurant »
* « Banque »
* « Santé »
* « Shopping »
* « Hébergement »
* « Culture »
* « Administration publique »
* « Automobile »
* « Loisir »
* « Sport »
* « Entreprise »
* « Particularité »
* « Transport en commun »

##### Recherche par nom

Si vous avez sélectionné Recherche par nom, entrez simplement le nom de votre destination à l'aide du clavier virtuel, puis appuyez sur ***Confirmer***. Il n'est pas nécessaire d’entrer le nom complet pour lancer la recherche. Pour plus d'informations sur la façon d’écrire à l'aide du clavier virtuel, veuillez vous reporter à la [section 2.2 "Méthode de saisie de texte"](#_Text_Entry_Method) du guide de l'utilisateur.

Une fois la saisie terminée, appuyez sur le bouton ***Aller à***. Le StellarTrek vous fournira alors une liste dressant jusqu’à 50 points d'intérêt situés dans un rayon de 8 kilomètres et contenant le nom partiel saisi. Utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour sélectionner le point d'intérêt de votre choix et appuyez sur le bouton ***Confirmer***.

Note : vous pouvez sauvegarder un point d’intérêt commercial en tant que point de repère, auquel vous pourrez ensuite vous faire guider. Veuillez vous référer à la [section 3.6.1 "Enregistrer un point d'intérêt comme un point de repère"](#_Enregistrer_un_point) pour obtenir plus d’informations.

### Instruction suivante ou Intersection suivante

Lorsque vous suivez une route, vous pouvez prévisualiser l'instruction suivante en appuyant sur la ***flèche droite***. Le StellarTrek annoncera la distance jusqu'à la prochaine instruction, suivie de l'action à effectuer. Chaque fois que vous appuyez sur la ***flèche droite***, le StellarTrek annonce l'instruction suivante. Utilisez la ***flèche gauche*** pour naviguer dans les instructions précédentes. Lorsque vous êtes en mode Explorer, le fait d'appuyer sur la ***flèche droite*** annoncera la prochaine intersection que vous rencontrerez si vous continuez dans la même direction.

### Répéter les messages précédents

Si vous souhaitez réentendre le dernier message ou la dernière instruction, appuyez sur le bouton ***Voix***. Si vous souhaitez entendre l'un des messages précédents, vous pouvez appuyer sur la ***flèche gauche*** pour naviguer dans la liste des 5 derniers messages annoncés par l'appareil. Si vous souhaitez que les noms des villes ou des rues soient épelés dans ces messages, vous pouvez appuyer sur les ***flèches haut*** et ***bas***.

### Information générale

Vous pouvez obtenir des informations concernant divers aspects de la route et du système en appuyant sur la ***flèche bas***.

Appuyez sur la ***flèche bas*** pour obtenir des informations contextuelles sur l'activité StellarTrek en cours. Vous obtiendrez les informations suivantes : route correctement ou incorrectement suivie, nom de la route, distance restante, distance parcourue, temps estimé de la route (mode pédestre uniquement) et longueur de la route.

Appuyez sur la ***flèche droite*** pour obtenir des informations sur la vitesse.

Appuyez une deuxième fois sur la flèche droite pour obtenir des informations concernant le podomètre : activé ou désactivé, et si activé, la distance de marche parcourue et le temps de marche.

## Enregistrer des points de repère

Vous pouvez créer des points de repère à tout moment dans votre environnement extérieur. Ceux-ci agissent comme des points de référence ou des marqueurs et seront détectés lorsque vous les rencontrerez. Il est fortement recommandé de marquer tout point significatif dans votre environnement qui peut servir d'élément de guidage, d'obstacle sur votre chemin ou de destination possible.

Pour enregistrer un point de repère :

* Appuyez sur le bouton ***Enregistrer***.
* Après le bip sonore, donnez une description de 4 secondes du point de repère. Un deuxième bip sonore indique la fin de la création du point de repère. La description et l'emplacement du point de repère seront enregistrés par le StellarTrek.

Veuillez noter qu'il est possible d'annuler l'enregistrement d'un point de repère en appuyant sur le bouton ***Retour***. Les points de repère enregistrés sont conservés dans la liste des destinations possibles.

**Important :** avant d'enregistrer des points de repère, appuyez sur le bouton ***Où suis-je?*** pour vous assurer que StellarTrek a correctement localisé votre position. Si le point de repère est censé être situé à une adresse, assurez-vous que le StellarTrek reconnaît l'emplacement comme une position dans cette rue (et non comme un espace ouvert). De même, si le point de repère prévu est censé se trouver dans un espace ouvert, assurez-vous que StellarTrek ne reconnaît pas l'emplacement comme étant lié à des rues.

### Enregistrer un point d’intérêt comme un point de repère

Vous pouvez sauvegarder un point d’intérêt commercial comme un point de repère, auquel il sera possible de vous faire guider.

* Appuyez sur le bouton « Où suis-je? » et maintenez-le enfoncé pour afficher tous les points d’intérêts à proximité (voir la [section 3.5.2 « Aux alentours »](#_Aux_alentours) pour en savoir plus).
* Utiliser les flèches gauche et droite pour sélectionner le point d’intérêt que vous souhaitez sauvegarder comme un point de repère.
* Utilisez les flèches haut et bas pour naviguer jusqu’à l’option « Assigner en tant que destination possible » et appuyez sur la touche Confirmer.

### Trier les points de repères

Lorsque les points de repères ont été créés, vous pouvez les trier par ville, par proximité, par la date de dernière utilisation et selon la date de création.

* Appuyez sur le bouton Aller à. Le StellarTrek annoncera : « Sélectionnez un point de repère comme destination ».
* Utilisez les flèches gauche et droite pour vous rendre à l’élément « Trier ».
* Utilisez les flèches haut et bas pour sélectionner le critère selon lequel vous voulez trier vos points de repères. Les critères sont : trier par proximité, trier par date d’utilisation, trier par ville et trier par date de création. Appuyez sur la touche Confirmer pour sélectionner le critère que vous souhaitez. Le StellarTrek annoncera le premier élément de la liste ainsi triée.

De manière alternative, vous pouvez trier les points de repères via le menu de gestion des points de repères.

* Appuyez sur la flèche bas et maintenez-la enfoncée pour accéder au menu des paramètres.
* Utilisez les flèches gauche et droite pour naviguer jusqu’à l’élément « Données personnelles » et appuyez sur Confirmer.
* Utilisez les flèches gauche et droite pour naviguer jusqu’à l’item « Gestion des points de repères » et appuyez sur Confirmer.
* Dans le menu de gestion des points de repères, utilisez les flèches gauche et droite pour vous rendre à l’élément « Trier ».
* Utilisez les flèches haut ou bas pour sélectionner la catégorie à utiliser pour trier vos points de repères, puis appuyez sur Confirmer.

## Routes

Le StellarTrek vous offre la possibilité d'enregistrer une route tout en la parcourant une première fois. De cette façon, il est possible de sélectionner le chemin le plus sûr ou votre chemin préféré. La route créée peut être nommée et retracée pour être utilisée ultérieurement. Veuillez noter que les routes enregistrées ne sont disponibles qu'en mode pédestre.

### Enregistrer une route

#### Créer une route

* Appuyez sur le bouton ***Enregistrer*** et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur ***Confirmer*** pour commencer à créer une route. Le StellarTrek vous demandera d'enregistrer un nom de route.
* Après le bip sonore, vous disposez de 4 secondes pour décrire la route. Vous trouverez peut-être utile de nommer la route par son origine et sa destination. Par exemple, « De la maison à la pharmacie ».
* Lorsque le StellarTrek a confirmé que vous créez une route, naviguez sur l'ensemble du parcours de la route. Le StellarTrek émettra un bip sonore toutes les 60 secondes pour indiquer l'enregistrement de la route.
* Veuillez noter que vous pouvez créer des points de repère en cours de route. Pour ce faire, appuyez sur le bouton ***Enregistrer***. Après le bip sonore, vous aurez 4 secondes pour fournir une description vocale du point de repère. Un deuxième bip sonore indique la fin de la création du point de repère, et vous pouvez alors poursuivre votre route.
* Lorsque vous avez atteint votre destination, appuyez sur le bouton ***Enregistrer*** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez le bip sonore, pour informer le StellarTrek que la destination a été atteinte. Le bip sonore s'arrête et un message vous informe que l'enregistrement de la route est terminé.

Important : vous ne pouvez pas enregistrer de route lorsque vous êtes dans un véhicule. Si vous entrez dans un véhicule pendant la création d’une route, veuillez noter que votre route peut ne pas être valide. Veuillez la prévisualiser avant d'utiliser cette route.

### Activer une route enregistrée

Vous pouvez utiliser le StellarTrek pour vous guider au travers d’une route précédemment enregistrée. Pour sélectionner une route :

* Appuyez sur le bouton Aller à et maintenez-le enfoncé.
* Utilisez les flèches gauche et droite pour naviguer au travers des routes disponibles.
* Lorsque la route que vous recherchez est annoncée, appuyez sur Confirmer pour commencer la route. Si vous souhaitez parcourir cette route dans la direction inverse, utilisez les flèches haut et bas pour sélectionner l’élément Guidage en direction retour et appuyez sur Confirmer.

Durant votre parcours, vous recevrez des instructions sur la direction à prendre. Les instructions sont données comme suit : gauche, droite, aller tout droit. Par exemple, le StellarTrek pourrait vous demander de « tourner à gauche sur la rue du Parc ».

Lorsque vous entrez dans un espace ouvert, un message vous en informera. Dans un tel cas, une orientation en fonction des positions du cadran d’une horloge est utilisée pour vous instruire sur les directions à prendre. Par exemple, le StellarTrek pourrait vous annoncer le message suivant : « Tournez à 10 heures. Prochaine instruction dans 25 mètres. »

Lorsque vous atteindrez votre destination, un message sera énoncé et la route sera automatiquement désactivée.

Pour les points de repères créés à l’aide de la fonctionnalité « Entrer une adresse » et pour les points d’intérêt commerciaux sur la carte, le StellarTrek annoncera de quel côté de la rue se trouve votre destination.

De la même manière que pour la prévisualisation à l’intérieur d’une route, à n’importe quel moment durant une session de guidage, le StellarTrek peut vous annoncer la prochaine instruction ou l’instruction précédente en appuyant sur la flèche droite ou gauche. Vous recevrez une instruction vous indiquant la distance à parcourir et l’action à prendre.

Appuyez sur la flèche bas vous permettra d’obtenir des informations sur la route et des options : route correctement ou incorrectement suivie, nom de la route, temps estimé pour la parcourir et la vitesse.

### Déviation d’une route

Si vous déviez de votre route dans un espace ouvert, l’appareil vous en avisera. Appuyez sur Confirmer pour que le StellarTrek vous donne des instructions pour savoir comment retourner sur votre route.

Dans cette situation, il sera toujours possible d’utiliser la flèche de droite pour obtenir des informations sur les instructions suivantes vous permettant de rejoindre votre route. Par exemple : « dans 50 mètres, allez tout droit ».

Si vous déviez de votre route et vous vous trouvez sur une rue, le StellarTrek vous en avisera également. Appuyez sur Confirmer pour être redirigé vers le chemin le plus court vous permettant d’atteindre votre destination.

###  Aperçu de trajet à l’intérieur

Le StellarTrek vous permet de prévisualiser une route avant de la parcourir. Cela vous donne la possibilité d'apprendre les instructions de la route à l'avance. L'aperçu à l’intérieur vous fournira des informations détaillées sur les intersections et les instructions de virage.

Pour prévisualiser une route à l’intérieur sans être interrompu par les informations GPS :

* Activez la route. Pour ce faire, appuyez sur le bouton ***Aller à*** et maintenez-le enfoncé, puis utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour parcourir les routes disponibles. Lorsque la route que vous recherchez est annoncée, appuyez sur ***Confirmer*** pour charger la route dans le StellarTrek.
* Appuyez sur la ***flèche droite*** et maintenez-la enfoncée. Le StellarTrek annonce que vous êtes en mode Aperçu de trajet à l’intérieur, suivi de la première instruction.
* Vous pourrez naviguer dans toutes les instructions à l'aide des ***flèches gauche*** et ***droite*** sans être interrompu par les informations GPS entrantes.
* Pour quitter l'aperçu à l’intérieur, appuyez sur la ***flèche droite*** et maintenez-la enfoncée.

### Annulation d’une route

Après avoir activé une route, vous pouvez annuler la navigation à tout moment en appuyant sur le bouton ***Retour***. Il vous sera demandé de confirmer. Si vous appuyez sur le bouton ***Confirmer*** dans les 10 secondes, le guidage se termine et le StellarTrek retourne au mode Explorer. Si vous n'appuyez pas sur le bouton ***Confirmer***, la route reste activée.

## Se faire guider vers un point de repère

Le StellarTrek peut fournir des instructions de guidage depuis votre emplacement actuel jusqu'à un point de repère choisi comme destination. Les instructions de guidage sont similaires à celles fournies par le StellarTrek lorsqu'on suit une route préétablie.

Les instructions de virage sont adaptées à la navigation pédestre ou en véhicule. Les instructions de virage pour la navigation en véhicule sont calculées selon le critère de « la route la plus rapide ». Les routes calculées pour la navigation en véhicule privilégient les autoroutes et autres rues qui peuvent ne pas convenir à la navigation pédestre. Les instructions de virage pour la navigation piétonne sont destinées à fournir la route la plus courte possible.

Pour que le StellarTrek vous guide vers un point de repère :

* Appuyez sur le bouton ***Aller à***. Vous accéderez à la liste des points de repère que vous pouvez utiliser comme destination possible.
* Utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour sélectionner le point de repère de votre choix. Une description vocale de chaque point de repère sera annoncée.
* Par défaut, une route sera suivie en mode pédestre. Toutefois, si vous souhaitez suivre une route en mode véhicule, utilisez la ***flèche Haut*** ou ***Bas*** pour sélectionner l'option Guidage en mode véhicule.
* Appuyez sur le bouton ***Confirmer*** pour commencer à recevoir des instructions sur la direction à prendre pour commencer votre route.

Si vous vous trouvez dans un espace ouvert et que vous vous dirigez vers un point de repère qui se trouve également dans un espace ouvert, le StellarTrek vous guidera en ligne droite vers ce point. Il vous donnera une indication de sa distance relative et de sa direction. Le StellarTrek vous informera lorsque vous aurez atteint votre point de repère et la route sera désactivée.

Si le StellarTrek détecte que vous vous écartez de votre chemin, l'appareil vous en avertit et vous êtes invité à appuyer sur le bouton ***Confirmer*** pour être guidé vers votre route initiale. Une fois que vous êtes revenu sur votre route, l'appareil recommence à donner les instructions de navigation.

IMPORTANT : L'efficacité du guidage repose sur la qualité du positionnement (point d'origine et points de repère). Assurez-vous toujours que les positions des rues ne sont pas cartographiées dans des espaces ouverts, et que les espaces ouverts ne sont pas cartographiés sur le réseau routier.

Vous pouvez annuler les instructions de guidage à tout moment en appuyant sur le bouton ***Retour***. Il vous sera demandé de confirmer. Si vous n'appuyez pas sur le bouton ***Confirmer***, la route reste activée.

## Se faire guider vers une adresse

En parcourant la liste des points de repère possibles vers lesquels vous pouvez être guidé (voir [section 3.8 "Se faire guider vers un point de repère"](#_Se_faire_guider)), vous trouverez une option vous permettant d'entrer une adresse. Veuillez vous référer à la [section 2.2 "Méthode de saisie de texte"](#_Text_Entry_Method) pour apprendre comment saisir du texte avec votre StellarTrek.

### Créer un point de repère pour une adresse

Si vous sélectionnez Entrer une adresse lorsque vous parcourez votre liste de points de repère, vous aurez la possibilité de saisir l'adresse de votre choix.

Pour que le StellarTrek vous guide vers une adresse :

* Appuyez sur le bouton ***Aller à***. Vous accéderez alors à la liste des points de repère que vous pouvez utiliser comme destination possible.
* Utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour parcourir la liste des points de repère et sélectionnez Entrer une adresse. Appuyez sur ***Confirmer*** pour sélectionner cette option.
* Le StellarTrek vous demandera de sélectionner le pays, l'état ou la province dans lequel vous allez voyager. Les choix disponibles dépendent des cartes que vous avez installées. Dans le cas où des cartes de plus d’un pays sont installées, vous devrez sélectionner le pays, suivi par la province ou l’état. Si des cartes d’un seul pays mais de plusieurs états ou provinces sont installées, la première étape consistera alors à entrer l’état ou la province où l’adresse se trouve. Dans le cas où une carte d’une seule province ou d’un seul état est installée, vous vous rendrez directement à la prochaine étape. Utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour effectuer votre sélection, puis appuyez sur ***Confirmer***.
* Vous devez maintenant entrer le nom de la ville. Le nom de la ville précédemment saisi lors de la recherche précédente s’il y a lieu sera annoncé. Si vous souhaitez sélectionner cette ville, ou si aucun nom n'a été entré précédemment, vous devrez entrer le nom de la ville à l'aide du clavier virtuel (voir [section 2.2 "Méthode de saisie de texte")](#_Text_Entry_Method) ou appuyer et maintenir enfoncé le bouton ***Voix*** pour dicter le nom. S’il y a lieu, entrez le nom de la ville et appuyez sur ***Aller à***.
* Sélectionnez un nom dans la liste des choix possibles et appuyez sur ***Confirmer***. Veuillez noter qu’il n'est pas nécessaire de saisir un nom de ville ou de rue complet. Vous pouvez saisir un nom partiel, puis appuyer sur ***Aller à*** et le StellarTrek recherchera les noms qui incluent les caractères saisis. Utilisez les ***flèches*** gauche et droite pour parcourir la liste des noms et appuyez sur ***Confirmer*** pour effectuer votre sélection.
* Après avoir saisi le nom de la ville, vous devez saisir le nom de la rue. Procédez de la même manière que pour la saisie du nom de la ville. Vous pouvez appuyer sur le bouton ***Retour*** pour revenir au niveau précédent.
* Une fois le nom de la rue saisi, un numéro civique vous sera demandé. Si vous connaissez le numéro civique exact, entrez-le, puis appuyez sur ***Aller à***.
* Si le numéro civique que vous avez saisi n'existe pas, le StellarTrek fournira une liste de plages d'adresses pour cette rue donnée, suivie d'une liste d'intersections où les plages d'adresses ne sont pas disponibles. Utilisez les ***flèches Gauche*** et ***Droite*** pour parcourir la liste, et appuyez sur ***Confirmer*** pour faire votre sélection.

À ce stade, un nouveau point de repère aura été créé pour cette adresse; il sera ajouté à la liste des points de repère et pourra être sélectionné pour commencer une nouvelle route (voir [section 3.8 "Se faire guider vers un point de repère"](#_Getting_guidance_to)).

Note : pendant le processus de saisie des caractères, vous pouvez à tout moment appuyer sur la ***flèche gauche*** et la maintenir enfoncée pour supprimer un caractère. Si vous souhaitez revenir au niveau de saisie précédent, appuyez sur la touche ***Retour***. Pour que votre entrée actuelle soit répétée et épelée, appuyez sur le bouton ***Voix***.

## Se faire guider vers un code postal (utilisateurs du Royaume-Uni et des Pays-Bas uniquement)

En parcourant la liste des points de repère possibles vers lesquels vous pouvez être guidé (voir [section 3.8 "Se faire guider vers un point de repère"](#_Getting_guidance_to)), vous trouverez une option vous permettant de saisir un code postal. Cette section fournit des informations sur la manière d'utiliser les boutons de StellarTrek pour saisir les détails du code postal, d’une manière similaire à la saisie d’une adresse (voir [section 3.9 "Se faire guider vers une adresse"](#_Getting_Guidance_to_1)).

Pour que le StellarTrek vous guide vers un code postal :

* Appuyez sur le bouton ***Aller à***. Vous accédez alors à la liste des points de repère que vous pouvez utiliser comme destination possible.
* Utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour parcourir la liste des points de repère et sélectionnez Entrer un code postal. Appuyez sur ***Confirmer*** pour sélectionner cette option.
* Le StellarTrek vous demandera de saisir le code postal vers lequel vous souhaitez vous diriger. Vous devez saisir tous les caractères, lettres (majuscules et/ou minuscules) ou chiffres, du code postal, avec ou sans espace. Il est également possible de dicter le code postal en appuyant sur le bouton ***Voix*** et en le maintenant enfoncé. Lorsque la dictée est terminée, appuyez sur ***Confirmer***. Le StellarTrek répétera le code postal saisi.
* Vous devez maintenant entrer le numéro civique de la rue vers laquelle vous voulez être guidé, soit en écrivant le numéro civique, soit en le dictant.

Note : La saisie d'un numéro civique après le code postal permet d'obtenir une localisation plus précise de la destination, car dans certains cas, par exemple dans les zones rurales, un seul code postal peut couvrir une vaste zone géographique.

À ce stade, un nouveau point de repère aura été créé pour ce code postal. Pour commencer le guidage vers cet emplacement, sélectionnez le code postal dans la liste des points de repère (voir [section 3.8 "Se faire guider vers un point de repère"](#_Getting_guidance_to)).

Note : pendant le processus de saisie des caractères, vous pouvez appuyer sur la ***flèche gauche*** et la maintenir enfoncée à tout moment pour supprimer un caractère. Pour faire épeler votre entrée actuelle, appuyez sur le bouton ***Voix*** ou maintenez la ***flèche droite*** enfoncée.

## Mode de navigation de la carte

Le mode de navigation de la carte vous permet de naviguer virtuellement sur une carte installée sur votre appareil. Cela vous permet de connaître et d'explorer une zone, que vous soyez sur la route ou assis chez vous. Le mode de navigation de la carte est accessible à partir de votre position actuelle, d'un point de repère enregistré, d'une adresse ou d’un point d’intérêt que vous trouverez dans « Aux alentours ».

### Lancer le mode de navigation de la carte depuis l’emplacement actuel

Vous pouvez lancer le mode de navigation de la carte à tout moment depuis votre position actuelle. Si le GPS est connecté et qu'il a verrouillé votre position, le mode de navigation de la carte démarrera à partir de l’emplacement actuel. Si vous n’avez pas de signal GPS, le mode de navigation de la carte démarrera à partir de la dernière position connue. À tout moment, vous pouvez appuyer sur la ***flèche vers le haut***. StellarTrek annoncera **« Appuyez sur Confirmer pour entrer dans le mode de navigation de la carte depuis l’emplacement actuel »**. Appuyez sur le bouton ***Confirmer*** pour commencer à parcourir librement la zone qui vous entoure.

### Lancer le mode de navigation de la carte depuis un point de repère spécifique, un point d’intérêt spécifique trouvé dans « Aux alentours » ou à une adresse

Vous pouvez également lancer le mode de navigation de la carte à partir d'un point de repère enregistré, un point d’intérêt spécifique dans « Aux alentours » ou d'une adresse spécifique dans n'importe quelle carte installée sur votre appareil. Vous n'avez pas besoin d'un verrouillage GPS ou d'une connexion Internet.

Pour les points de repères enregistrés et les adresses, avant de lancer la navigation sur la carte, appuyez sur le bouton ***Aller à***, puis sur les ***flèches gauche*** ou ***droite*** pour parcourir les points de repère enregistrés ou pour saisir une adresse (voir la [section 3.8 "Se faire guider vers un point de repère"](#_Getting_guidance_to) pour plus de détails). Lorsque vous avez sélectionné un point de repère ou saisi une adresse, utilisez la ***flèche haut*** ou ***bas*** pour accéder à l’item Entrer dans le mode de navigation de la carte et appuyez sur ***Confirmer***.

Pour sélectionner un point d’intérêt à partir de la liste « Aux alentours » comme position de départ du mode de navigation de la carte, appuyez sur le bouton « Où suis-je? » et maintenez-le enfoncé pour vous rendre dans le menu « Aux alentours ». Veuillez consulter la [section 3.5.2 « Aux alentours »](#_Aux_alentours) pour obtenir davantage d’informations concernant la navigation dans ce menu. Lorsque vous aurez sélectionné le point d’intérêt souhaité, utilisez les flèches haut ou bas pour atteindre l’option « Entrer dans le mode de navigation de la carte » et appuyez sur Confirmer pour démarrer le mode de navigation de la carte à partir de cette position.

### Utiliser le mode de navigation de la carte

Une fois que vous entrez en mode de navigation de la carte, le StellarTrek vous oriente automatiquement vers le Nord ou l'Est, selon la direction de la route. Le StellarTrek vous indiquera le nom de votre rue et votre direction actuelle. Vous pouvez naviguer sur la carte en :

* Appuyant sur la ***flèche haut*** pour vous faire avancer vers le segment de rue suivant. Si vous atteignez une intersection, son type (c'est-à-dire 3 branches, 4 branches, 5 branches, etc.) et la ou les rues transversales seront annoncées.
* En appuyant sur la ***flèche haut*** et en la maintenant enfoncée, vous passerez au segment de rue suivant et annoncerez les points d'intérêt de ce segment. Vous pouvez vérifier tous les points d'intérêt en appuyant sur les ***flèches gauche*** et ***droite***. Si des points d'intérêt sont annoncés, vous devrez appuyer sur le bouton ***Retour*** pour revenir à la carte et continuer à naviguer.
* À une intersection, vous pouvez appuyer sur les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour balayer l'intersection. Par exemple, lorsque vous atteignez une intersection et que vous appuyez sur la ***flèche gauche***, vous serez orienté vers le premier segment à gauche, et si vous appuyez sur la ***flèche droite***, vous tournerez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le dernier segment, auquel cas le StellarTrek émettra un bip sonore. Vous pouvez toujours appuyer sur la ***flèche gauche*** pour tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Lorsque vous entendez le segment que vous souhaitez continuer à explorer, appuyez sur la ***flèche haut*** pour avancer, ou appuyez et maintenez la ***flèche haut*** pour avancer et avoir des points d'intérêt annoncés. Si vous souhaitez faire demi-tour, appuyez sur la ***flèche bas*** comme décrit ci-dessus.
* Appuyez sur ***Où suis-je?*** pour obtenir le cap actuel, la position la plus proche et l'intersection la plus proche.
* Appuyez sur la touche ***Où suis-je?*** et maintenez-la enfoncée pour entendre les points d'intérêt à proximité.
* Appuyez sur le bouton ***Enregistrer*** pour créer un nouveau point de repère à votre emplacement actuel de navigation sur la carte.

Pour quitter le mode de navigation de la carte, appuyez sur ***Retour***. Un message vous demande alors si vous souhaitez quitter ce mode. Appuyez sur ***Confirmer*** pour sortir, ou sur n'importe quelle autre touche pour rester en mode de navigation de la carte. Lorsque vous quittez ce mode, StellarTrek vous ramène au mode Explorer.

## Verrouiller/Déverrouiller un espace ouvert

Si vous vous promenez dans un parc, un campus universitaire ou si vous faites une randonnée en plein air, le StellarTrek peut s'assurer que vous restez dans un espace ouvert sans vous placer automatiquement dans une rue voisine. Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur la ***flèche droite*** et de la maintenir enfoncée. Vous entendrez un bip sonore et le StellarTrek annoncera « Entrée dans la zone ouverte verrouillée ». Si une route est activée, désactivez-la d'abord en appuyant sur le bouton ***Retour*** avant de verrouiller l’espace ouvert.

En mode de verrouillage d’Espace ouvert, vous pouvez être guidé à vol d'oiseau vers tout point d'intérêt ou points de repère personnel, que votre destination ait été créée sur le réseau routier ou dans un espace ouvert.

Pour quitter la zone ouverte verrouillée, appuyez à nouveau sur la ***flèche Droite*** et maintenez-la enfoncée. Le StellarTrek annoncera « Sortie de la zone ouverte verrouillée » et reconnaîtra automatiquement si vous êtes dans un espace ouvert ou dans une rue.

## Configuration des points de repère et des routes

Pour configurer les points de repère et les routes de votre StellarTrek :

Accédez au menu Paramètres en appuyant sur la ***flèche bas*** et en la maintenant enfoncée.

Puis, utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** jusqu'à l’item Données personnelles et appuyez sur ***Confirmer***.

Finalement, à l’aide des flèches gauche et droite, naviguez jusqu’à l’item « Gestion des points de repères » et appuyez sur Confirmer.

### Configuration des points de repère

Lorsque vous êtes dans le sous-menu de gestion des points de repères, utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** jusqu’à atteindre le point de repère que vous souhaitez configurer. Si vous avez précédemment configuré vos points de repères pour qu’ils soient triés par ville, vous devrez sélectionner la ville dans laquelle le point de repère se trouve avant de pouvoir le sélectionner.

Lorsque vous atteindrez le point de repère désiré, utilisez les flèches haut ou bas pour sélectionner l’opération que vous souhaitez effectuer sur ce point de repère. Les opérations possibles comprennent :

* Assigner/désassigner le point de repère en tant que destination possible
* Supprimer le point de repère
* Renommer le point de repère avec audio
* Renommer le point de repère avec du texte

Appuyez sur Confirmer pour procéder à l’opération choisie.

Note concernant la configuration des points de repère : Vous pouvez accéder directement aux paramètres des points de repères. Pour ce faire, appuyez sur le bouton Aller à, puis sélectionnez un point de repère à l’aide des flèches gauche et droite. Utilisez les flèches haut et bas pour sélectionner l’opération que vous souhaitez appliquer sur le point de repère.

#### Assigner/désassigner le point de repère en tant que destination possible

En sélectionnant cette option, le StellarTrek vous demandera de définir ou non le point de repère actuel comme une destination possible. Lorsque vous désassignez un point de repère comme destination possible, il n'apparaît plus dans la liste des destinations lorsque vous établissez une route.

Appuyez sur ***Confirmer*** pour assigner ou désassigner le point de repère comme destination.

#### Supprimer un point de repère

En sélectionnant cette option, le StellarTrek vous invite à supprimer le point de repère actuellement sélectionné. Appuyez sur ***Confirmer*** pour supprimer.

#### Renommer un point de repère

Il y a deux façons de renommer un point de repère : soit en écrivant son nom, soit en l'enregistrant.

Si vous choisissez d’écrire le nom du point de repère, utilisez la ***flèche haut*** ou ***bas*** pour atteindre l’item « Renommer le point de repère avec texte » et appuyez sur ***Confirmer***. L'appareil annonce « Entrer le nom du point de repère ». Entrez le nom de votre choix en utilisant la méthode de saisie de texte et appuyez sur ***Confirmer*** lorsque vous avez terminé.

Si vous choisissez d'enregistrer le nom, utilisez la ***flèche Haut*** ou ***Bas*** pour atteindre l’item « Renommer le point de repère avec audio » et appuyez sur ***Confirmer***. L'appareil annoncera « Enregistrer le nom du point de repère » et émettra un bip sonore, indiquant le début de l'enregistrement. Énoncez le nom du point de repère. Après 4 secondes, l'enregistrement se termine par un bip sonore et un message, indiquant que l'enregistrement a été sauvegardé.

#### Supprimer tous les points de repère

En sélectionnant cette option, le StellarTrek supprimera tous les points de repère enregistrés sur votre appareil. L'appareil vous demandera de confirmer la suppression. Si vous êtes sûr de vouloir supprimer tous les points de repère, confirmez en appuyant sur le bouton ***Confirmer***.

Note : si vos points de repères sont triés par ville, et si une ville a été précédemment sélectionnée, l’option devient « Supprimer tous les points de repères pour cette ville ».

### Configuration des routes

Pour configurer une route sur votre appareil, appuyez sur le bouton ***Aller à*** et maintenez-le enfoncé, sélectionnez la route souhaitée à l'aide des ***flèches gauche*** et ***droite***. Utilisez les ***flèches haut*** et ***bas*** pour sélectionner l'opération que vous souhaitez effectuer sur la route.

Les opérations comprennent :

* Supprimer la route
* Renommer la route

Appuyez sur ***Confirmer*** pour déclencher l'opération sélectionnée.

#### Supprimer une route:

Lorsque vous sélectionnez cette option, le StellarTrek vous invite à supprimer la route sélectionnée. Appuyez sur ***Confirmer*** pour supprimer.

#### Renommer une route

Vous pouvez renommer une route en enregistrant son nom. Utilisez la ***flèche Haut*** ou ***Bas*** pour atteindre l’item « Renommer la route » et appuyez sur ***Confirmer***. L'appareil annonce « Enregistrer le nom de la route » et émet un bip sonore, indiquant le début de l'enregistrement. Énoncez le nom de la route. Après 4 secondes, l'enregistrement se termine par un bip sonore et un message, indiquant que l'enregistrement a été sauvegardé.

### Exporter les données personnelles

Dans le sous-menu « Données personnelles » se trouve une option intitulé « Exporter les données personnelles ». Lorsque vous sélectionnerez cette option, cela exportera tous vos points de repères sauvegardés ainsi que vos routes enregistrées dans la mémoire interne de votre appareil. Cela exportera aussi vos étiquettes si vous en avez. Dans la mémoire interne de votre appareil, des dossiers seront créés pour les points de repères et pour les routes enregistrées et étiquettes, s’il y en a.

Il sera alors possible de brancher le StellarTrek à un ordinateur en utilisant le câble USB-C fourni avec l’appareil. Lorsque le StellarTrek sera branché, il sera détecté par votre PC en tant que périphérique externe, et les points de repères, étiquettes et routes enregistrées seront accessibles via votre PC.

### Importer les données personnelles

Dans le sous-menu des données personnelles se trouve une option nommée « Importer les données personnelles ». En sélectionnant cette option, vous pourrez importer toutes les données personnelles trouvées dans la mémoire interne de votre appareil, qui auront été copiées à partir de votre PC au préalable, ce qui inclut les points de repères, les routes enregistrées et les étiquettes.

# Applications

Le StellarTrek contient une suite d’applications développées afin de vous aider à vivre une vie davantage autonome. Voici la liste des applications, qui seront décrites plus en détails dans les sections suivantes.

* Confirmation d’adresse
* Lecture rapide
* Lecture détaillée
* Détection de couleurs
* Lecteur de codes barres
* Boussole
* Détection de traverses piétonnes

Veuillez noter : la confirmation d’adresse, la lecture rapide, la lecture détaillée, la détection de couleurs, le lecteur de codes barres et la détection de traverses piétonnes nécessitent une luminosité suffisante pour un fonctionnement optimal. Lorsque la luminosité est insuffisante, après quelques secondes, le StellarTrek émet un message d’avertissement tel que « L’éclairage semble faible, les résultats pourraient être affectés » ou « Trop sombre pour la prise de photo. Explorer. »

## Réordonner les applications

Il est possible de réordonner les applications de sorte que celles que vous utilisez le plus souvent soient plus facilement accessibles lorsque vous entrez dans le menu Applications. Pour ce faire :

* Appuyez sur la flèche du haut et maintenez-la enfoncée pour accéder au menu des Applications.
* Naviguez dans la liste jusqu’à atteindre l’application que vous souhaitez réordonner.
* Appuyez sur la flèche du bas pour accéder au menu contextuel. Trois options vous seront alors proposées : réordonner, réinitialiser l’ordre par défaut (ce qui replacera cette application dans l’ordre par défaut), et sélectionner. Appuyez sur l’option Réordonner à l’aide de la touche Confirmer.
* Par la suite, en navigant à l’aide des flèches gauche et droite, vous serez en mesure de sélectionner l’emplacement que vous préférez pour cette application. La synthèse vocale indiquera : « déplacer entre » suivi du nom de l’application précédente et du nom de l’application suivante, jusqu’à ce que vous atteigniez le début ou la fin de la liste où il vous sera mentionné que l’application sera déplacée en premier ou en dernier. Appuyez sur Confirmer lorsque vous aurez atteint la position souhaitée et votre application sera positionnée à cet emplacement dans le menu. Lorsque vous vous trouvez dans le menu des Applications, si vous souhaitez réinitialiser l’ordre par défaut, utilisez l’option « Réinitialiser l’ordre par défaut », que vous atteindrez en appuyant plusieurs fois sur la flèche du bas. Appuyez sur la touche Confirmer sur cette option et, dans la liste, les applications seront réordonnées à leur emplacement par défaut.

## Mode de détection d’adresses

### Description générale

Le StellarTrek est équipé d'un mode de détection de porte et d’adresse qui vous permet de détecter et d'identifier une porte et une adresse en arrivant à destination. Cette fonction est rendue possible par le système de caméras, situées en haut de la face arrière de l'appareil.

### Détection et reconnaissance des adresses

#### Détecter une porte et une adresse avec le StellarTrek

* Activez le menu Applications en appuyant sur la ***flèche haut*** et en la maintenant enfoncée.
* Dans le menu des applications, utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour naviguer jusqu'à l’item Confirmation d'adresses et appuyez sur le bouton ***Confirmer***.
* Si vous n’avez jamais utilisé cette fonctionnalité auparavant, et si cela n’a pas été configuré dans les paramètres, le StellarTrek vous demandera si vous acceptez d’envoyer des données anonymisées à HumanWare pour nous aider à améliorer la fonctionnalité de détection d’adresse. Suivez les instructions fournies pour accepter ou refuser. Vous pouvez changer cette configuration à tout moment dans le menu des paramètres. Dans le menu Paramètres, naviguez à l’aide des flèches gauche et droite jusqu’à l’option « Système » et appuyez sur la touche Confirmer. Rendez-vous à l’option « Confidentialité des données » à l’aide des flèches gauche et droite et appuyez sur Confirmer. De là, à l’aide des flèches gauche et droite, rendez-vous à l’option « Envoi des images de la confirmation d’adresse et de la détection de traverses piétonnes ». Appuyer sur Confirmer fera basculer l’option de « toujours » à « jamais » et vice-versa.
* Pointez la caméra vers le bâtiment et effectuez un balayage panoramique lent. Lorsqu'une porte est identifiée par la caméra, le StellarTrek émet des bips sonores. Le rythme des bips détermine le niveau de confiance dans lequel l'appareil identifie une porte. Plus le StellarTrek émet de bips, plus l'identification de la porte est précise. Le StellarTrek peut aussi vous envoyer des indications vocales pour vous aider à orienter correctement l’appareil.
* Lorsque les bips sonores sont à un rythme élevé, appuyez sur le bouton ***Confirmer***.
* Le StellarTrek vous guidera en utilisant des indices directionnels « déplacez-vous vers le haut », « déplacez-vous vers le bas », « déplacez-vous vers la gauche », « déplacez-vous vers la droite », « rapprochez-vous », « éloignez-vous », pour aligner plus précisément la caméra avec la porte. Si aucune porte n’est trouvée, le StellarTrek annoncera « Rien n’a été trouvé. »
* Lorsque la caméra est alignée avec la porte avec une précision satisfaisante, l’appareil annoncera : « Arrêtez de bouger, prise de la photo. » Un double bip se fera entendre, suivi d'un bruit d'obturateur d'appareil photo, indiquant qu'une photographie de la porte a été prise par l’appareil. Si une adresse est incluse dans l'image, l'appareil l'identifiera également.
* Le StellarTrek annonce la porte détectée et l’adresse. Si plus d'un résultat est retourné, vous pouvez naviguer dans la liste en utilisant les ***flèches gauche*** et ***droite***.
* Si du texte est détecté sur l’image, un son vous l’indiquant sera entendu. Vous pourrez lire ce texte en utilisant la flèche droite après l’indication du nombre de portes détectées et des adresses détectées s’il y en a. Par exemple, si les horaires de l’entreprise sont affichées sur la porte du bâtiment, l’outil de reconnaissance de caractères du StellarTrek pourra reconnaître ce texte et vous pourrez accéder à cette information en toute autonomie.

Note : voici quelques étapes à suivre pour obtenir de meilleurs résultats lorsque vous utilisez la fonction de détection d'adresse :

* Tenez votre appareil verticalement, la caméra orientée vers le haut. Pour éviter de bloquer l'appareil photo, placez vos mains sur la partie inférieure du StellarTrek, avec vos pouces sur l'avant de l'appareil et vos autres doigts à l'arrière, sur la partie surélevée. Il sera ainsi plus facile d'appuyer sur le bouton ***Confirmer*** lorsque vous êtes prêt à prendre la photo sans bouger, ce qui pourrait modifier le résultat final.
* Placez la caméra en face de vous, au niveau de votre tête. Balayez lentement votre environnement de gauche à droite et de haut en bas. Le balayage doit être aussi large que possible; parfois, l'adresse ne fait pas face à l'allée.
* N'hésitez pas à le faire plusieurs fois pour déterminer où l’indicatif sonore du StellarTrek augmentera, montrant ainsi un niveau de confiance élevé dans la reconnaissance des adresses. Si vous n'êtes pas satisfait, déplacez-vous légèrement vers la gauche ou la droite.
* Lorsque l’indicatif sonore du StellarTrek indique un niveau de confiance suffisamment élevé, utilisez vos pouces pour appuyer sur le bouton ***Confirmer*** et prendre la photo.

## Lecture rapide et lecture détaillée

### Description générale

L'outil de reconnaissance de texte est une fonctionnalité utile pour lire le texte imprimé sur les objets de votre environnement. Le StellarTrek est équipé d'un système de caméras et d'un outil de reconnaissance optique de caractères (OCR) qui permet de lire du texte avec une grande précision.

Il existe deux types de fonctions différentes utilisant l'outil OCR : la fonction de lecture rapide et la fonction de lecture détaillée.

Note : n'utilisez pas le StellarTrek pour lire et valider des informations critiques ou sensibles, telles que des prescriptions de médicaments ou des documents juridiques.

### Lecture rapide

Le StellarTrek permet de détecter et de lire rapidement du texte sur un objet proche de vous. Cela peut être utile, par exemple, si vous souhaitez détecter et lire du texte sur un panneau d’autobus ou un écran d'ordinateur, ou dans des activités telles que le tri de votre courrier.

#### Détecter et lire du texte sur un objet

* Appuyez sur la ***flèche haut*** et maintenez-la enfoncée pour accéder au menu des applications.
* Utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour naviguer dans le menu et sélectionnez l’item Lecture rapide en appuyant sur le bouton ***Confirmer***. L'appareil annonce **« Caméra prête »**.
* Pointez la caméra vers un objet contenant du texte que vous souhaitez lire.
* Un son d'obturateur de la caméra se fait entendre, indiquant qu'une image du texte a été capturée.
* Le StellarTrek lira le texte détecté.
* Lorsque la lecture du bloc de texte est terminée, l'appareil prend une nouvelle photo et lit à nouveau le texte. Cette opération sera répétée jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton ***Retour***.
* Si vous souhaitez changer la voix de lecture, appuyez sur la ***flèche gauche*** et maintenez-la enfoncée.

### Lecture détaillée

Si la fonction de lecture rapide ne rend pas le texte imprimé avec suffisamment de clarté, il est possible d'effectuer une lecture détaillée d'un morceau de texte avec l'outil de lecture détaillée du StellarTrek. Cette fonction est utile pour lire des documents complexes, tels qu'une étiquette sur un produit alimentaire ou une lettre imprimée.

#### Lire un texte de manière détaillée

* Appuyez sur la ***flèche haut*** et maintenez-la enfoncée pour accéder au menu des applications.
* Utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour naviguer dans le menu et sélectionnez l’item Lecture détaillée en appuyant sur le bouton ***Confirmer***.
* Le StellarTrek annonce **« Caméra prête »**.
* Pointez la caméra vers un objet contenant du texte que vous souhaitez lire.
* Le StellarTrek vous guidera à l'aide d'indications directionnelles (par exemple, **« Déplacez-vous vers le haut »**, **« Déplacez-vous vers le bas »**, **« Déplacez-vous vers la gauche »**, **« Déplacez-vous vers la droite »**, **« Éloignez-vous »**, **« Rapprochez-vous »**) pour aligner plus précisément la caméra avec le texte. Si aucun texte n'est détecté, le StellarTrek annonce simplement **« Rien n'a été trouvé »**.
* Lorsque l'appareil photo est aligné avec le texte avec une précision satisfaisante, l'appareil annonce : **« Arrêtez de bouger, prise de la photo »**. Un double bip sonore se fait entendre, suivi du bruit de l'obturateur de l'appareil photo, indiquant qu'une image du texte a été capturée.
* Le StellarTrek lira le texte détecté. Si vous souhaitez réentendre le texte, appuyez sur le bouton ***Voix***.
* Vous pouvez utiliser les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour lire le texte en blocs correspondant à une catégorie de texte plus spécifique. Par exemple, si vous lisez l'étiquette d'un produit alimentaire, vous pouvez classer le texte dans des catégories telles que Paragraphes, Ingrédients ou Valeurs nutritionnelles, si elles sont détectées.
* Une fois que vous avez atteint la catégorie de texte que vous souhaitez lire, appuyez sur le bouton ***Confirmer*** pour afficher le texte avec la catégorie sélectionnée. Le StellarTrek annoncera le premier item de la catégorie choisie.
* Si vous souhaitez approfondir votre lecture de la catégorie choisie, utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** pour naviguer parmi les items de la catégorie.
* Si vous souhaitez changer la voix de lecture, appuyez sur la ***flèche Gauche*** et maintenez-la enfoncée.
* Appuyez une fois sur ***Retour*** pour revenir au texte complet.
* Appuyez sur le bouton ***Retour*** de nouveau pour revenir au menu initial de balayage du texte, et utiliser à nouveau la fonction de lecture détaillée.

## Détection de couleurs

### Description générale

Cette fonctionnalité vous permet d’identifier la couleur des objets dans votre environnement. Le StellarTrek contient une base de données qui permet, combinée avec l’intelligence artificielle, d’identifier un nombre important de couleurs lorsqu’on pointe la caméra vers un objet.

### Détecter la couleur d’un objet

* Appuyez sur la flèche haut et maintenez-la enfoncée pour accéder au menu des applications.
* À l’aide des flèches gauche et droite, naviguez jusqu’à l’option « Détection de couleurs » et appuyez sur la touche Confirmer.
* Le StellarTrek indiquera : « Caméra prête ».
* Appuyez sur la touche Confirmer pour prendre une photo.
* Un son d’obturateur de la caméra est entendu durant le temps où la caméra se concentre sur les objets présents dans votre environnement, puis un son de prise de photo sera entendu.
* Le StellarTrek affichera le nombre de résultats obtenus et, si plus d’une couleur est identifiée, dira la première. Pour lire les autres couleurs identifiées, utilisez les flèches gauche et droite. Vous pouvez en tout temps demander à votre appareil de répéter la dernière information à l’aide du bouton Voix.
* Si vous souhaitez prendre d’autres photos, appuyez sur la touche Confirmer de nouveau et une nouvelle photo sera prise.
* Si vous souhaitez quitter le mode de détection de couleurs, appuyez sur le bouton Retour et vous retournerez au menu des applications.

Notes : pour améliorer la possibilité de capturer des objets et d’en identifier la couleur, placez la caméra à environ 15 centimètres (6 pouces) de votre objet. Veuillez utiliser les résultats de la détection de couleurs avec prudence, en particulier si vous êtes complètement aveugle, parce que vous ne pouvez être certain que l’appareil a bien capturé l’objet que vous souhaitiez ou un objet aux alentours. De plus, si plus d’un objet est capturé et/ou si plus d’une couleur est trouvée, elles peuvent être mélangées ou bien il peut être difficile d’associer une couleur à un objet spécifique. Finalement, les résultats peuvent varier, dépendamment de la luminosité de la pièce. Pour améliorer la qualité des images capturées, veuillez vous assurer que la luminosité est suffisante.

## Lecteur de codes barres

### Description générale

De nos jours, tous les produits de consommation courante contiennent des codes barres. Ces étiquettes, qui sont fixées aux produits, permet de les identifier et donne beaucoup d’informations concernant le produit (son nom, ses valeurs nutritives, sa composition, sa quantité, etc.). Le StellarTrek contient une base de données qui, lorsqu’on la combine à l’intelligence artificielle, permet de lire beaucoup de ces codes barres.

### Lire le code barre d’un produit

* Appuyez sur la flèche haut et maintenez-la enfoncée pour accéder au menu des applications.
* À l’aide des flèches gauche et droite, naviguez jusqu’à l’option « Lecteur de codes barres » et appuyez sur la touche Confirmer.
* Le StellarTrek indiquera « Caméra prête ».
* Placez votre produit à environ 15 centimètres (6 pouces) de l’appareil.
* Si le code barre du produit est détecté, un son d’obturateur de la caméra sera entendu; ce son sera répété jusqu’à ce que le code barres soit complètement détecté.
* Si vous n’êtes pas positionné correctement pour détecter un code barres, un message « Recherche » sera affiché.
* Lorsqu’un code barres sera détecté, un son de caisse enregistreuse sera entendu, suivi du nom du produit si le code barres détecté se trouve dans la base de données
* Appuyez sur Confirmer sur le nom du produit pour obtenir davantage d’informations concernant le produit : son nom, sa marque, sa quantité, etc. Utilisez les flèches gauche et droite pour naviguer entre les blocs de texte. Vous pouvez en tout temps répéter le texte précédemment entendu en utilisant la touche Voix. Si vous souhaitez changer la voix utilisée pour lire le texte, appuyez sur la flèche gauche et maintenez-la enfoncée. Appuyez sur la touche Retour pour retourner aux résultats de la lecture des codes barres.
* Si plus d’un code barres est trouvé pour le même produit, utilisez les flèches gauche et droite pour naviguer entre les résultats de cette lecture, puis appuyez sur Confirmer sur le nom du produit recherché.
* Si un code barres est trouvé mais que l’information concernant ce produit ne se trouve pas dans la base de données, ou si l’information présentée est inexacte ou insatisfaisante selon vous, vous pourrez enregistrer une étiquette personnalisée. Dans la liste des résultats de codes barres trouvés, utilisez les flèches gauche et droite pour naviguer jusqu’à l’option « Enregistrer une étiquette » puis appuyez sur Confirmer. Vous pouvez également appuyez directement sur le bouton Enregistrer pour enregistrer une nouvelle étiquette pour ce produit spécifique.
* Un bip sonore sera entendu et vous pourrez enregistrer un message de 4 secondes pour votre code barres. Cette étiquette enregistrée sera ajoutée aux résultats des codes barres trouvés lorsque vous effectuerez à nouveau la même recherche, et sera affiché, en plus d’autres résultats s’il y en a, lorsque vous repasserez le même produit dans le lecteur de codes barres à l’avenir.
* Pour lire un nouveau code barres, appuyez sur la touche Retour, ce qui vous ramènera au menu de lecteur des codes barres. Le StellarTrek indiquera : « Caméra prête ».

### Gérer les étiquettes enregistrées

* Appuyez sur la flèche bas et maintenez-la enfoncée pour accéder au menu des paramètres.
* À l’aide des flèches gauche et droite, naviguez jusqu’à l’option « Données personnelles » et appuyez sur Confirmer.
* Dans le menu des données personnelles, naviguez à l’aide des flèches gauche et droite jusqu’à l’option « Gestion des étiquettes » et appuyez sur Confirmer.
* L’option « Gestion des étiquettes » affiche une liste des étiquettes enregistrées présentes dans l’appareil. En navigant avec la flèche bas, vous pourrez renommer l’étiquette sélectionnée avec de l’audio, renommer cette étiquette avec du texte et vous pourrez supprimer cette étiquette. Appuyez sur Confirmer sur l’option souhaitée. Si vous renommez votre étiquette avec de l’audio, après avoir appuyé sur Confirmer, un bip sonore sera entendu et vous pourrez enregistrer un nouveau message de 4 secondes pour cette étiquette. Si vous renommez cette étiquette avec du texte, vous devrez entrer le nom en utilisant le clavier (voir la [section 2.2 « Méthode de saisie de texte »](#_Text_Entry_Method) pour en savoir plus). Finalement, si vous appuyez sur la touche Confirmer sur l’option « Supprimer l’étiquette », vous entendrez un message vous demandant si vous souhaitez vraiment supprimer cette étiquette. Appuyez de nouveau sur la touche Confirmer pour confirmer la suppression, ou sur la touche Retour pour annuler.
* Vous pouvez également naviguer dans la liste des étiquettes enregistrées à l’aide des flèches gauche et droite pour renommer d’autres étiquettes, ou vous pouvez supprimer toutes les étiquettes à l’aide de l’option « Supprimer toutes les étiquettes ». Un message vous demandant si vous souhaitez vraiment supprimer toutes les étiquettes sera affiché. Appuyez sur la touche Confirmer pour confirmer la suppression ou la touche Retour pour annuler.
* Pour exporter vos étiquettes, utilisez l’option « Exporter les données personnelles » que vous trouverez dans le sous-menu « Données personnelles ». Appuyez sur la touche Confirmer sur cette option. Cela exportera les étiquettes, les points de repères et les routes enregistrées et un message vous informant que vos données ont bien été exportées avec succès sera entendu, suivi du type de données exportées. Si des étiquettes sont trouvées, un dossier « Labels » sera créé dans la mémoire interne, auquel vous pourrez accéder en branchant votre appareil à un ordinateur.
* Pour importer vos étiquettes, utilisez l’option « Importer les données personnelles » que vous trouverez dans le sous-menu « Données personnelles ». Appuyez sur la touche Confirmer sur cette option. L’appareil vérifiera dans la mémoire interne pour trouver un fichier, copié à partir de votre PC, comprenant les données personnelles, et les importera. Si des étiquettes sont trouvées, elles seront importées. Un message indiquant que l’opération a été un succès, suivi du type des données importées sera dit.
* Finalement, pour retourner au menu Explorer, appuyez sur la touche Retour et maintenez-la enfoncée.

## Utiliser la boussole

### Description générale

Le StellarTrek est équipé d’une boussole, qui fonctionne de façon tout à fait similaire à n’importe quelle boussole qu’on retrouve sur le marché. Cet outil peut vous être très utile si vous souhaitez identifier par vous-même l’orientation dans laquelle vous vous trouvez en fonction de votre environnement.

Pour accéder à la boussole :

* Appuyez sur la flèche haut et maintenez-la enfoncée pour accéder au menu des applications.
* Utilisez les flèches gauche et droite pour naviguer jusqu’à l’élément « Boussole » et appuyez sur Confirmer.

Une fois la boussole activée, vous pouvez l’utiliser. Pour que la boussole fonctionne correctement, le StellarTrek doit être à plat, en position horizontale, les boutons vers le haut. Le StellarTrek annoncera votre orientation à toutes les 15 secondes (par exemple orientation sud-ouest, orientation est, etc.). Vous pouvez également demander votre orientation lorsque vous vous trouvez dans la boussole à l’aide des touches Où suis-je? Ou du bouton Confirmer.

### Calibrer la boussole

Lorsque vous utilisez la boussole pour la première fois, il est recommandé de la calibrer pour obtenir de meilleurs résultats. À n’importe quel moment, vous pouvez également calibrer la boussole pour une meilleure navigation. Le StellarTrek peut également vous aviser lorsque la boussole nécessite une calibration. Pour que la calibration fonctionne correctement, le StellarTrek doit toujours être tenu à plat, horizontalement, les boutons vers le haut.

Pour calibrer la boussole :

* Appuyez sur la flèche bas et maintenez-la enfoncée pour accéder aux paramètres.
* Dans le menu des paramètres, utilisez les flèches gauche et droite pour naviguer jusqu’à l’option Système et appuyez sur Confirmer.
* Utilisez les flèches gauche et droite pour accéder à l’élément « Calibration de la boussole » et appuyez sur Confirmer.
* Le StellarTrek vous fournira alors des instructions sur la position optimale à atteindre pour optimiser la calibration de la boussole. Suivez les instructions présentées jusqu’à ce que le StellarTrek vous annonce que la calibration a été complétée avec succès. Si une instruction n’a pas été suivie correctement, vous êtes invités à appuyer sur la touche Voix pour la réécouter.

## Détection de traverses piétonnes

L’application de détection de traverses piétonnes permet, comme son nom l’indique, de détecter une traverse piétonne à une intersection. Cette application pourrait vous fournir des informations utiles vous permettant de traverser des rues de façon plus sécuritaire. Pour utiliser cette fonctionnalité :

* Lancer le menu des applications en appuyant sur la flèche haut et en la maintenant enfoncée, puis naviguez jusqu’à l’élément « Détection de traverses piétonnes » et appuyez sur Confirmer. Un message « Caméra prête » sera entendu.
* Pointez la caméra sur l’intersection où se trouve une traverse piétonne et tenez l’appareil au niveau de la poitrine, perpendiculaire au sol et pointant tout droit devant vous.
* L’appareil vous demandera de « pointer vers le haut » ou « pointer vers le bas » ou « pointer plus à gauche » ou « pointer plus à droite » jusqu’à ce que la caméra verrouille sa position directement au-dessus des lignes de la traverse piétonne.
* Si l’appareil détecte correctement les traverses piétonnes, l’appareil émettra l’un de ces deux sons de notifications : un son de bruit de pas, vous informant que vous vous trouvez dans la bonne trajectoire, ou vous recevrez un avertissement de déviation (par son ou par messages) vous indiquant que la traverse piétonne a bien été détectée mais que vous ne vous trouvez pas dans la bonne trajectoire.
* Dépendamment du paramètre choisi, il pourrait s’agir d’un son de déviation qui soit directionnel pour vous indiquer la direction à prendre pour retourner dans le bon chemin ou il peut s’agir de messages directionnels tels que « bouger plus à droite » ou « bouger plus à gauche ». Pour changer ce paramètre, lorsque vous vous trouvez dans l’application de détection de traverses piétonnes, appuyez sur la flèche gauche et maintenez-la enfoncée. Vous pourrez soit désactiver complètement ces avertissements, ou les obtenir via des messages ou des sons directionnels. Veuillez noter que pour entendre des sons directionnels, vous devrez utiliser des casques d’écoute à conduction osseuse, pour des raisons de sécurité. Cela vous assurera de toujours entendre correctement les sons de votre environnement. Si vous utilisez les hauts-parleurs internes de votre appareil, veuillez paramétrer les avertissements de déviation à messages.
* Durant la traversée de rue, si votre chemin est approprié, le son de bruit de pas vous accompagnera jusqu’à la fin de votre traversée ou jusqu’à ce que vous retourniez au menu Explorer. Si vous déviez durant la traversée, le son de bruit de pas cessera, et sera remplacé par les avertissements de déviation par son ou par messages, ce qui vous aidera à ajuster votre trajectoire. Le son de bruit de pas reprendra lorsque vous retournerez sur le bon chemin.

IMPORTANT : Malgré le fait que la fonctionnalité de détection de traverses piétonnes fournit des informations concernant la traversée de rues, cette information doit être interprétée avec prudence. Vous devez toujours baser votre analyse sur vos habiletés en orientation et mobilité, tout comme sur votre meilleur jugement, lorsque vous utilisez cette fonctionnalité.

## Activer ou désactiver des applications

Vous pouvez toujours activer ou désactiver n’importe laquelle des applications (par exemple la boussole ou le lecteur de codes barres).

Veuillez noter qu’une connexion Internet active est requise pour accéder à ce menu.

Pour accéder au menu des applications actives :

* Appuyez sur la flèche bas et maintenez-la enfoncée pour accéder au menu des paramètres.
* Utilisez les flèches gauche et droite pour naviguer jusqu’à l’élément Système puis appuyez sur la touche Confirmer.
* Utilisez les flèches gauche et droite pour naviguer jusqu’à l’élément « Applications actives », puis appuyez sur la touche Confirmer.
* Utilisez les flèches gauche et droite pour naviguer parmi la liste des applications jusqu’à ce que vous atteigniez l’application que vous souhaitez activer ou désactiver. Appuyez sur la touche Confirmer pour activer ou désactiver l’application souhaitée. En appuyant sur la touche Confirmer, l’application sera soit désélectionnée, de sorte qu’elle sera désactivée, ou sélectionnée, de sorte qu’elle sera activée.
* Lorsque vous aurez terminé vos sélections, appuyez sur la touche Aller à. Le système procédera à l’activation ou la désactivation des applications souhaitées, et téléchargera ou supprimera les données associées.

Note : Vous pouvez également activer ou désactiver n’importe laquelle des applications durant la configuration de l’appareil (voir la [section 1.6 "Guide de démarrage"](#_Guide_de_démarrage) pour obtenir davantage d’informations sur la procédure à suivre).

# Menu Paramètres

Le StellarTrek peut être personnalisé à l'aide du menu Paramètres.

Pour ouvrir le menu Paramètres, appuyez sur la ***flèche bas*** et maintenez-la enfoncée. Vous pouvez parcourir les items du menu Paramètres avec les ***flèches Gauche*** et ***Droite***.

Le menu Paramètres comporte 9 items :

* Podomètre
* Bluetooth
* Wi-Fi
* Données personnelles
* Voix
* Gestion des cartes
* Description de touches
* Système
* À propos

Appuyez sur ***Confirmer*** pour sélectionner une option. Appuyez sur ***Retour*** pour revenir à un niveau de menu précédent. Maintenez le bouton ***Retour*** enfoncé à n'importe quel endroit pour quitter le menu Paramètres et revenir au mode Explorer.

## Liste des paramètres et de leurs sous-menus

Les items disponibles dans le menu Paramètres, y compris les items des sous-menus, sont énumérés ci-dessous dans leur ordre respectif. Toutes les valeurs de chaque item sont également répertoriées. Le cas échéant, la valeur par défaut d'un paramètre, correspondant au réglage d'usine par défaut, sera indiquée.

**Podomètre**

* **Podomètre : désactivé (par défaut), activé**

**Bluetooth**

* Bluetooth : Activé (par défaut), désactivé
* Appareils connectés : Affiche une liste des appareils actuellement connectés au StellarTrek.
* Appareils jumelés : Affiche une liste des appareils actuellement jumelés au StellarTrek.
* Jumeler un nouvel appareil : Affiche une liste des périphériques Bluetooth à proximité découverts par le StellarTrek.

**Wi-Fi**

* Wi-Fi : Activé (par défaut), désactivé
* Afficher les informations de ce réseau : Indique le réseau Wi-Fi auquel vous êtes connecté, s'il est connecté.
* Afficher les réseaux à proximité : Affiche une liste des réseaux Wi-Fi à proximité découverts par le StellarTrek.
* Afficher les réseaux sauvegardés : Configurations des réseaux sauvegardés. Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi enregistré, naviguez jusqu'à lui et appuyez sur ***Confirmer***.
* Entrer le réseau manuellement : Entrez le nom du réseau que vous recherchez.

**Données personnelles**

* Gestion des points de repère : une liste de vos points de repère enregistrés. Vous pouvez les trier par ville, proximité, date de création et date de dernière utilisation. Vous pouvez supprimer tous les points de repère sur l’appareil ou, s’ils sont triés par ville, tous les points de repère de la ville sélectionnée. Lorsque vous sélectionnez un point de repère, appuyez sur la ***flèche haut*** ou ***bas*** pour renommer ce point de repère avec audio, avec texte, pour assigner/désassigner en tant que destination possible ou supprimer le point de repère.
* Gestion des étiquettes : affiche toutes les étiquettes enregistrées sur votre appareil, provenant de l’application lecteur de codes barres. Utilisez les flèches gauche et droite pour naviguer dans la liste des étiquettes. Sur une étiquette spécifique, utilisez les flèches haut et bas pour renommer cette étiquette avec audio, avec texte ou supprimer cette étiquette. Vous pouvez également supprimer toutes les étiquettes.
* Exporter les données personnelles : exporte les étiquettes, les points de repères et les routes enregistrées sur la mémoire interne. Ces données peuvent être récupérées en branchant l’appareil à un ordinateur.
* Importer les données personnelles : importe les étiquettes, les points de repères et les routes enregistrées trouvées dans la mémoire interne de votre appareil.
* Exporter la configuration de l’appareil : exporte la configuration de votre appareil dans la mémoire interne. Cette configuration peut être récupérée si vous branchez votre appareil à un ordinateur.
* Importer la configuration de l’appareil : importe la configuration de votre appareil, en utilisant le fichier dédié à cette fin trouvé dans la mémoire interne.
* Restaurer les points d’intérêts rapportés : restaure tous les points d’intérêts que vous avez rapporté comme étant invalides (voir la [section 3.5.2.2 "Restaurer les points d'intérêts rapportés"](#_Restaurer_les_points) pour plus de détails).

**Voix**

* Voix du système : Voix actuellement définie, ajouter une voix (s'il n'y a qu'une seule voix sur l'appareil)
* Voix de navigation : Voix actuellement définie, ajouter une voix (s'il n'y a qu'une seule voix sur l'appareil)
* Voix de lecture : Voix actuellement définie, automatique, ajouter une voix (s'il n'y a qu'une seule voix sur l'appareil)
* Langue de la reconnaissance vocale : Langue actuellement définie, suit la voix par défaut du système
* Vitesse : Plage de -3 à 10; 0 est la vitesse normale.
* Changement de voix automatique : Activé (par défaut), Désactivé
* Gestion des voix : Permet d'ajouter une voix à l'appareil (voir [section 2.1.1 "Ajouter une nouvelle voix sur le StellarTrek"](#_Ajouter_une_nouvelle)). Ensuite, une fois qu'une voix supplémentaire a été ajoutée, sélectionner cet item vous permettra de la remplacer.

**Gestion des cartes**

* Parcourir un continent: Afrique, Asie, Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Océanie, Moyen-Orient

**Description des touches**

* Activer le mode Description des touches, pour décrire les fonctions clés du StellarTrek. Vous pouvez utiliser le mode Description des touches à tout moment pour vous aider à vous rappeler les fonctions des différents boutons du StellarTrek. Pour désactiver le mode Description des touches, appuyez deux fois sur la touche Où suis-je?.

**Système**

* État de l’appareil
* Annonces et rétroactions :
	+ Annonce des points d’intérêt : Nom et direction (par défaut), Tonalité, Désactivé
	+ Verbosité des feux de circulation : activé (par défaut), désactivé
	+ Verbosité des panneaux d’arrêt : activé (par défaut), désactivé)
	+ Son lors de la prise de photo : Activé (par défaut), Vibration
	+ Retour haptique durant la navigation : Désactivé (par défaut), Activé
	+ Avertissement de déviation pour la détection de traverses piétonnes : sons directionnels, messages (par défaut), désactivé.
	+ Voix cyclables et pédestres : désactivé (par défaut), activé.
* Paramètres régionaux :
	+ Système de distance : kilomètres et mètres, miles et pieds, miles et verges.
	+ Disposition du clavier : Alphabétique, QWERTY, AZERTY
	+ Format de l’heure : 12 heures, 24 heures
* Mise à jour du logiciel
* Calibration de la boussole
* Applications activées
* Confidentialité des données
	+ Envoi de logs : demander une confirmation, jamais, toujours
	+ Envoi des images de la confirmation d’adresses et de la détection de traverses piétonnes : toujours, jamais
* Exportation des logs
* Temps d’arrêt de l’appareil en mode veille : 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 4 heures, jamais (par défaut).
* Rafraîchir le positionnement
* Mise à jour de la position des satellites GPS
* Retour aux paramètres d’usine

**À propos**

* Nom de l’appareil : StellarTrek
* Version du système
* Version d’application
* Version du gestionnaire de mise à jour
* Version de la voix de synthèse
* Version du clavier virtuel
* Version des voix
* Version des cartes
* Cartes installées
* Espace libre sur l’appareil
* Version du GPS
* Numéro de série

# Mise à jour logicielle du StellarTrek

HumanWare offre, de temps à autre, de nouvelles versions du logiciel StellarTrek. Il y a 2 manières de vérifier si une nouvelle mise à jour est disponible sur votre StellarTrek : manuellement, ou avec une mise à jour automatique.

Pour mettre à jour votre StellarTrek, vous devez d'abord disposer d'une connexion active à Internet en utilisant le Wi-Fi intégré (voir [section 2.4 "Wi-Fi"](#_Wi-Fi) pour plus d'informations sur le menu de configuration du Wi-Fi). Notez que vous devez connecter le StellarTrek à une prise de courant avec l'adaptateur secteur ou que la pile de votre appareil doit être chargée à au moins 20% pour que la mise à jour soit effectuée.

## Vérification manuelle d'une mise à jour du logiciel StellarTrek

Pour vérifier manuellement si une mise à jour est disponible :

* Appuyez sur la ***flèche bas*** et maintenez-la enfoncée pour accéder au menu des paramètres.
* Utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** dans le menu des paramètres pour accéder à l’item Système et appuyez sur ***Confirmer***.
* Utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** dans le menu Système pour accéder à l’item Mise à jour du logiciel et appuyez sur ***Confirmer***.
* L'appareil recherche les mises à jour. Si une nouvelle version du logiciel est disponible, l’appareil annonce : **« Une mise à jour logicielle est disponible. Installer maintenant? Appuyez sur Confirmer pour installer la mise à jour ou sur toute autre touche pour annuler »**.
* Appuyez sur ***Confirmer*** si vous souhaitez installer la mise à jour maintenant.
* Le processus de mise à jour commencera immédiatement, et l'appareil annoncera la progression en pourcentage tout au long du processus. Une fois la mise à jour terminée, l'appareil annonce **« Mise à jour complétée. Redémarrage de l’appareil »** et le StellarTrek redémarre.

## Notifications automatiques d'une nouvelle mise à jour

Lorsqu'il est connecté à Internet, le StellarTrek vérifie une fois par semaine si une nouvelle mise à jour est disponible pour téléchargement. Lorsqu'une mise à jour est disponible, le StellarTrek vous invite à la télécharger.

Lorsqu'une nouvelle mise à jour vous est proposée, appuyez sur ***Confirmer*** pour l'installer, ou sur ***Retour*** pour vous le rappeler plus tard. Si vous appuyez sur ***Confirmer***, le processus de mise à jour démarre immédiatement.

## Consulter les modifications d’une mise à jour

Si vous souhaitez connaître les dernières modifications et fonctionnalités associées à une prochaine mise à jour du logiciel, vous pouvez le faire en consultant les notes de version. Lorsqu'une nouvelle mise à jour vous est proposée, appuyez simplement sur la ***flèche bas***.

L'appareil annonce le titre de la mise à jour et un bref résumé des nouvelles fonctionnalités. Utilisez les ***flèches gauche*** et ***droite*** si vous souhaitez naviguer parmi les modifications.

# Spécifications techniques

**Spécifications pour le StellarTrek :**

* Taille : 140,5 x 61,5 x 27 mm (5,53 x 2,42 x 1,06 po)
* Poids avec la batterie : 183 g (0,4 lb)
* Prise pour casque d'écoute stéréo 3,5 mm résistant aux intempéries
* Microphone mono omnidirectionnel intégré
* Haut-parleur 500 mW intégré
* Batterie : Lithium-Ion, 3,7 V nominal
* Temps de recharge de la batterie : Jusqu’à 3,5 heures avec l’adaptateur fourni. La recharge par ordinateur ou avec d’autres chargeurs pourrait prendre plus de temps.
* Adaptateur de courant : Adaptateur c.a. de type commutateur. Entrée 100 V – 240 V, 50 – 60 Hz. Sortie : 5V –2,4 A (max), prise USB de Type A, 5VDC, 1A.
* Variation de la température de fonctionnement : de 10 à 40 degrés Celsius
* Température d’entreposage et de transport : de -20 à 60 degrés Celsius
* Humidité de fonctionnement : de 20 % à 80% (sans condensation)
* Humidité d’entreposage et de transport : de 10 % à 95 % (sans condensation)
* Mémoire interne : 32 Go d'eMMC Flash dans une puce combinée eMCP
* Mémoire vive (RAM) : 4 Go de SDRAM LPDDR4 à haute vitesse et à double canal à 1866 MHz
* Connecteur USB-C résistant aux intempéries
* CODECS audio : Sortie haut-parleur Mono de haute qualité avec jusqu'à 20mW par canal pour les casques.
* Synthèse vocale : Acapela
* Enregistrement vocal : MP3 16 bits à un taux d’échantillonnage de 44,100Hz et une vitesse de transfert de 64, 96, 128, et 192 kbps, PCM 16 bits à un taux d’échantillonnage de 44,100Hz.
* Caméras : Double caméra 13MP avec FOV de 74 et 117 degrés de diagonale
* Wi-Fi : a/b/g/n/ac SISO Double Canal 2,4/5GHz
* Bluetooth : v5.x, 2.400 à 2.4835GHz, GFSK, π/4-DQPSK (2Mbps) et 8DPSK (3Mbps)
* GPS : Récepteur GNSS multi-constellation avec accès aux bandes L1 et L5
* Certification IP : IPX1

Entretien et maintenance

Afin de garder le StellarTrek propre, nous vous recommandons d’utiliser un linge humide doux pour nettoyer périodiquement la surface de l’appareil. Tordez le linge pour enlever l’humidité excessive. Utilisez seulement de l’eau tiède. Ne pas utiliser d’agents nettoyants ou de produits désinfectants.

Stockage et transport

Ce produit ne doit pas être replié ou démantelé pour le stockage ou le transport.

Ce produit peut être transporté en automobile ou en avion comme tout autre appareil électronique. Il ne possède pas de restrictions particulières.

Informations additionnelles

Suite à une exposition prolongée à la lumière du soleil, la température en surface peut augmenter.

Ce produit a effectué des tests d’immersion et d’immunité aux champs électromagnétiques et ne devrait pas causer d’interférence, ou être influencé par aucun autre produit.

Le matériel du produit a un niveau d’ignition de V-0.

Le produit a été conçu pour avoir une durée de vie utile de plus de 5 ans. La batterie a été conçue pour avoir une durée de vie de 3 ans.

Informations sur le service

L’appareil ne requiert aucune maintenance, calibration ou inspection préventive.

Si l'utilisateur constate que l'autonomie de la batterie a diminué, l'appareil devra être envoyé à un technicien certifié de HumanWare pour la remplacer.

Contactez HumanWare ou votre distributeur pour toute question concernant les réparations ou dysfonctionnements.

Le service ne sera effectué que par HumanWare ou ses distributeurs autorisés.

Sensibilité à l’interférence

Il peut y avoir une dégradation temporaire du son lorsque le StellarTrek est soumis à un fort champ à fréquence radioélectrique, à une décharge électrostatique ou à des parasites d’origine électrique transitoire.

Avertissement FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

-Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

-Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.

-Brancher l'équipement sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

-Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclarations d’Industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet émetteur radio a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les types d'antennes énumérés ci-dessous avec le gain maximal admissible indiqué. Les types d'antennes non inclus dans cette liste ayant un gain plus grand

que le gain maximum indiqué pour ce type sont strictement interdits pour l'utilisation avec cet appareil. L'impédance d'antenne requise est de 50 ohms.

Information sur l’antenne :

Modèle : SRF2W012 : 2,4/2,5 – 4,9/5,8 GHz 30 x 6 x 0,15 mm

Antenne avec câble U.FL, 150 mm

Type : Dromus Dipôle

Connecteur : U.FL - CH0 seulement

Gain maximal (dBi) : 3.0 (2,4 GHz) / 4.0 (5 GHz)

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Avertissement audio

Afin d’éviter les lésions auditives, n’utilisez pas votre appareil à volume trop élevé pendant une période de temps prolongée. Faites preuve de prudence lorsque vous placez l’appareil près de l’oreille et que le haut-parleur est en marche.



# Consignes de sécurité

**Contre-indications :**

Il n'y a pas de contre-indication spéciale à utiliser cet appareil.

**Avertissements :**

* N'utilisez jamais de nettoyants ménagers pour nettoyer le StellarTrek.
* N'utilisez jamais de produits de nettoyage contenant de l'alcool éthylique, de l'acide éthylique, de l'ammoniac, de l'acétone ou du chlorure de méthyle.
* Tout incident grave survenu en rapport avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.
* Le système StellarTrek est conçu comme un outil d’orientation uniquement et ne doit, à aucun moment, être utilisé comme seule aide lors d'un déplacement. Lorsqu'ils utilisent le StellarTrek, les utilisateurs doivent toujours être vigilants, rester sur le qui-vive et prêter attention à leur environnement immédiat. Une aide à la mobilité conventionnelle, comme une canne blanche ou un chien guide, doit également être utilisée. Le StellarTrek n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil de mobilité en solo, mais avec d'autres formes d'outils de mobilité, comme mentionné précédemment. Il incombe à l'utilisateur d'utiliser cet appareil avec prudence.
* N'utilisez pas d'écouteurs lorsque vous marchez dans la rue.
* N'utilisez pas le StellarTrek comme un GPS de voiture.

## Consignes de sécurité concernant la batterie

La batterie se réchauffe pendant la recharge. Ne rechargez pas la batterie à proximité d'une source de chaleur. La batterie ne se recharge pas si la température interne est trop élevée. Utilisez uniquement l'adaptateur et le câble fournis pour charger le StellarTrek. Si la batterie est déchargée pendant une longue période, il y aura un délai de quelques minutes avant que l'appareil ne montre une quelconque activité, y compris la charge. Ne pas immerger le produit - il y a un risque de surchauffe, d'incendie ou même d'explosion si la batterie est mise au feu, chauffée, soumise à un choc, complètement immergée pendant une longue période ou si les bornes de la batterie sont court-circuitées. Ne pas démonter ou modifier l'appareil. Ne pas frapper, jeter ou frapper volontairement l'appareil. Ne pas frapper l'appareil avec des objets pointus ou contondants.

Si la batterie fuit de l'appareil et entre en contact avec votre peau, lavez-la à l'eau claire et consultez un médecin pour éviter toute blessure. Si la batterie fuit et que le liquide entre en contact avec les yeux, NE PAS FROTTER, rincer à l'eau courante et consulter immédiatement un médecin.

## Instructions pour l’élimination

À la fin de la vie utile de l'appareil, les composants internes doivent être disposés en conformité avec les autorités locales.

Cet appareil ne contient pas de matériaux toxiques. Pour en disposer, retourner à HumanWare ou suivre les ordonnances locales ou les procédures hospitalières.

# Cybersécurité

Pour des raisons de dépannage, les événements des applications sont collectés dans un fichier journal. Le fichier journal peut être transmis à HumanWare. Aucune donnée personnelle ne sera collectée.

Les points de repère et les routes enregistrées peuvent être exportés vers et importés depuis un ordinateur personnel (PC) par l'utilisateur. Voir les sections [3.13.3 "Exporter les données personnelles"](#_Exporter_les_données) et [3.13.4 "Importer les données personnelles"](#_Importer_les_données) pour plus de détails.

Il est recommandé d'installer un logiciel antivirus / anti-malware sur votre PC, s'il est utilisé pour stocker des points de repère cartographiques.

Il est recommandé d'activer le pare-feu sur votre PC s'il est utilisé pour stocker des points de repère cartographiques.

Le StellarTrek est un appareil fermé : il n'est pas possible d'installer d'autres logiciels ou applications, ni d'appliquer des modifications aux paramètres de sécurité.

Le StellarTrek fonctionne en mode kiosque : le système ne peut avoir aucune interaction ou activité en dehors de l'exécution du logiciel.

Toutes les mises à jour du logiciel seront fournies par HumanWare et pourront être installées directement sur l’appareil. Il est important d’installer les mises à jour sur le StellarTrek lorsqu’elles sont disponibles afin de garantir une utilisation optimale et sûre de l’appareil. Voir la [section 6 "Mise à jour logicielle du StellarTrek"](#_Updating_the_StellarTrek) pour plus de détails.

Il est possible d'enregistrer et de restaurer des points de repère sur le StellarTrek. Voir la [section 3.1.2 "Points de repère"](#_Points_de_repère) pour plus de détails.

Contactez HumanWare (voir la [section 10 "Coordonnées de Technologies Humanware"](#_Coordonnées_de_Technologies)) pour obtenir une copie du SBOM (Software Bill of Materials), pour obtenir des conseils généraux sur la cybersécurité ou des recommandations pour sécuriser votre configuration.

Il est possible d'effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine. Cela effacera tous les paramètres de l'utilisateur et restaurera l'application à la version livrée. Voir la [section 2.11 "Retour aux paramètres d'usine"](#_Retour_aux_paramètres) pour les instructions.

# Coordonnées de Technologies HumanWare

1800, rue Jean-Berchmans-Michaud

Drummondville, Québec

Canada J2C 7G7

Téléphone : 1-819-471-4818.

Numéro sans frais (Canada et É.-U.) : 1-888-723-7273.

Télécopieur : 1-819-471-4828.

Courriel : support@humanware.com

Site Web : [www.humanware.com](http://www.humanware.com/)

# Symboles utilisés sur les étiquettes



# License d’utilisation

En utilisant ce produit (StellarTrek) vous acceptez les conditions minimales suivantes :

* + - 1. Octroi de la licence. HumanWare accorde à l’Utilisateur la licence et le droit non exclusif et non transférable d’utiliser le Logiciel de ce produit.
			2. Propriété du Logiciel. L’Utilisateur reconnaît que HumanWare conserve tous les droits, titres et intérêts du logiciel original et de toutes les copies du logiciel incorporé à ce produit. L’Utilisateur accepte de ne pas : modifier, adapter, traduire, décompiler, désassembler, désosser ou de faire connaître publiquement de n'importe quelle façon le logiciel de ce Produit.

Ce produit contient un logiciel développé par OpenSSL Project à utiliser avec OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

# Annexe 1 – Garantie du fabricant

Le présent appareil est un produit de haute qualité, fabriqué et emballé avec soin. Toutes les unités et ses composantes sont garanties contre tout défaut de fonctionnement comme suit :

États-Unis et Canada : Un (1) an

Continent européen et Royaume-Uni : Deux (2) ans

Australie et Nouvelle-Zélande : Un (1) an

Autres pays : Un (1) an

La présente garantie couvre toutes les pièces (sauf la batterie) et la main-d’œuvre. En cas de défectuosité, veuillez communiquer avec votre distributeur local ou appeler la ligne de soutien technique du fabricant.

Remarque : Les conditions de la présente garantie peuvent varier périodiquement, veuillez consulter notre site Web pour obtenir l'information la plus récente.

Restrictions et conditions :

Aucun remplacement ou réparation couvert en vertu de la présente garantie ne sera effectué si l'appareil n'est pas accompagné d'une copie de la facture d'achat originale. Veuillez conserver votre facture originale. Si l’appareil doit être retourné, assurez-vous d’utiliser l’emballage original. La présente garantie s’applique à tous les cas où les dommages n'ont pas été causés par une mauvaise utilisation, un mauvais traitement, de la négligence ou une catastrophe naturelle.